**Convocatoria a la Invitación a Cuando**

**Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional**

**N° IA-005000999-E82-2019**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA SRE 2019.**

**Í N D I C E**

[Apartado I. Datos Generales o de Identificación de la Invitación 2](#_Toc13480211)

[1.1. Datos de la Convocante 2](#_Toc13480212)

[1.2. Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de carácter Nacional 2](#_Toc13480213)

[1.3. Número de identificación de la Invitación 2](#_Toc13480214)

[1.4. Ejercicio Fiscal de la contratación 2](#_Toc13480215)

[1.5. Idioma 2](#_Toc13480216)

[1.6. Recursos para la contratación 2](#_Toc13480217)

[1.7. Vigencia 2](#_Toc13480218)

[1.8. Condiciones de pago 2](#_Toc13480219)

[1.9. Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 2](#_Toc13480220)

[1.10. Visita a las instalaciones 2](#_Toc13480221)

[Apartado II. Objeto y Alcance de la Invitación 2](#_Toc13480222)

[2.1 Descripción de los servicios 2](#_Toc13480223)

[2.2 Partidas que Integran la presente Invitación 2](#_Toc13480224)

[2.3 Adjudicación 2](#_Toc13480225)

[2.4 Normas Oficiales 2](#_Toc13480226)

[2.5 Modelo de pedido 2](#_Toc13480227)

[2.6 Tipo de contratación 2](#_Toc13480228)

[Apartado III. Forma y términos que regirán los diversos actos de este procedimiento 2](#_Toc13480229)

[3.1 Reducción de plazos 2](#_Toc13480230)

[3.2 Calendario de eventos 2](#_Toc13480231)

[3.3 Lugar en donde se llevarán a cabo los actos de la Invitación 2](#_Toc13480232)

[3.4 Actos de la Invitación 2](#_Toc13480233)

[3.4.1 Acto de Junta de Aclaraciones 2](#_Toc13480234)

[3.4.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 2](#_Toc13480235)

[3.4.3 Acto de Fallo 2](#_Toc13480236)

[3.5 Vigencia de Proposiciones 2](#_Toc13480237)

[3.6 Propuestas Conjuntas 2](#_Toc13480238)

[3.7 Proposiciones para esta Invitación. 2](#_Toc13480239)

[3.8 Forma de presentar la proposición 2](#_Toc13480240)

[3.9 Acreditación legal 2](#_Toc13480241)

[3.10 Partes de las proposiciones que se rubricarán. 2](#_Toc13480242)

[3.11 Indicaciones respecto al Fallo y a la firma del pedido 2](#_Toc13480243)

[3.12 Garantía de cumplimiento 2](#_Toc13480244)

[3.13 Póliza de Responsabilidad Civil 2](#_Toc13480245)

[3.14 Anticipo. 2](#_Toc13480246)

[3.15 Garantía del anticipo 2](#_Toc13480247)

[3.16 Cadenas productivas 2](#_Toc13480248)

[3.17 Penas convencionales y/o deducciones al pago 2](#_Toc13480249)

[3.18 Rescisión del pedido 2](#_Toc13480250)

[3.19 Terminación Anticipada 2](#_Toc13480251)

[3.20 Controversias 2](#_Toc13480252)

[Apartado IV. Requisitos que deberán cubrir quienes deseen participar 2](#_Toc13480253)

[4.1 Indicaciones 2](#_Toc13480254)

[4.2 Requisitos indispensables 2](#_Toc13480255)

[Apartado V. Criterio de evaluación de las propuestas y adjudicación del pedido 2](#_Toc13480256)

[5.1. Criterios de evaluación 2](#_Toc13480257)

[5.2. Causales de desechamiento de los Licitantes. 2](#_Toc13480258)

[5.3. Declaración desierta de la Invitación. 2](#_Toc13480259)

[5.4. Cancelación de la Invitación. 2](#_Toc13480260)

[Apartado VI. Documentos que debe contener la propuesta. 2](#_Toc13480261)

[6.1. Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Propuesta Económica (obligatorio). 2](#_Toc13480262)

[6.1.1 Documentación Legal y Administrativa, su presentación es de carácter obligatorio. 2](#_Toc13480263)

[6.1.2 Documentos de la Propuesta Técnica, su presentación es de carácter obligatorio. 2](#_Toc13480264)

[6.1.3 Documentos de la Propuesta Económica, su presentación es de carácter obligatorio. 2](#_Toc13480265)

[6.1.4 Documentación complementaria que no afecta la solvencia de la propuesta. 2](#_Toc13480266)

[Apartado VII. Inconformidades. 2](#_Toc13480267)

[Apartado VIII. Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones. 2](#_Toc13480268)

[ANEXO UNO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 2](#_Toc13480269)

[ANEXO DOS “PROPUESTA ECONÓMICA” 2](#_Toc13480270)

[ANEXO TRES “MODELO DE PEDIDO” 2](#_Toc13480271)

[FORMATO 1 “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA” 2](#_Toc13480272)

[FORMATO 2 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD” 2](#_Toc13480273)

[FORMATO 3 MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE “LA LEY” 2](#_Toc13480274)

[FORMATO 4 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 2](#_Toc13480275)

[FORMATO 5 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)” 2](#_Toc13480276)

[Formato 6 “Recepción de documentos (OBLIGATORIOS)” 2](#_Toc13480277)

[FORMATO 7 “TEXTO DE LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO” 2](#_Toc13480278)

[FORMATO 8 MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS PARA EL CASO EN EL QUE EL PROVEEDOR SEA UNA PERSONA FÍSICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2](#_Toc13480279)

[FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS PARA EL CASO EN EL QUE EL PROVEEDOR SEA UNA PERSONA MORAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA SECRETARÍA DE 2](#_Toc13480280)

[RELACIONES EXTERIORES 2](#_Toc13480281)

[NOTA 1 “REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS” 2](#_Toc13480282)

[NOTA 2 “OCDE” 2](#_Toc13480283)

**Apartado I. Datos Generales o de Identificación de la Invitación**

* 1. **Datos de la Convocante**

La **Secretaría de Relaciones Exteriores**, en lo sucesivo **“La Secretaría”** en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Título Segundo “De los procedimientos de contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Tercero “De las Excepciones a la Licitación Pública”, artículos 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 40, 42, 43 y 47 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, en lo sucesivo **“La Ley”**; el Título Segundo “De los procedimientos de contratación”, Capitulo Primero “Disposiciones Generales”, Capítulo Cuarto “De las Excepciones a la Licitación Púbica”, artículos 31, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 77, 85 y los correlativos del **Reglamento de “La Ley”** en lo sucesivo **“Reglamento”**; Numeral 4.2.3 “Invitación a Cuando Menos Tres Personas” del **Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”** y el artículo Único del **Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet**, así como lo establecido en las demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes, de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de **“La Secretaría”,** sita en Plaza Juárez, número 20, piso 10, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México, realiza la:

* 1. **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de carácter Nacional**

La presente Invitación electrónica es de carácter nacional y no se aceptarán proposiciones de manera presencial o por medio de servicio postal o mensajería. Asimismo, dicha Convocatoria se encontrará disponible en la **Dirección de Adquisiciones y Contrataciones** de la **Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes** de la **Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales** de **“La Secretaría”** y en CompraNet.

* 1. **Número de identificación de la Invitación**

El número de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional es **IA-005000999-E82-2019**, para **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019**.

* 1. **Ejercicio Fiscal de la contratación**

Esta contratación se realizará con recursos fiscales del ejercicio 2019.

* 1. **Idioma**

El español será el idioma en el que se presentarán las proposiciones.

* 1. **Recursos para la contratación**

**“La Secretaría”** cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria número **C.P. 00034, de fecha 13 de febrero de 2019**, expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, mediante la cual certifica que los recursos para llevar a cabo la contratación del servicio se encuentra disponible.

El presente procedimiento de contratación no será financiado con fondos provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal, ni con la garantía de Organismos Financieros Regionales o Multilaterales.

* 1. **Vigencia**

La vigencia de la prestación del servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 14 de diciembre de 2019.

* 1. **Condiciones de pago**

**"La Secretaría"** cubrirá el pago de los servicios objeto del servicio de conformidad con el artículo 51 de **“La Ley”** y 89 de **“El Reglamento”** a lo establecido en “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, **especificación X** “CONDICIONES Y TÉRMINOS DE PAGO” del **ANEXO UNO**.

* 1. **Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación**

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, **NMX-R-025-SCFI-2015**, en todos los casos donde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual tanto para hombres como para mujeres.

* 1. **Visita a las instalaciones**

Por la naturaleza de este servicio no se requiere llevar a cabo visita a las instalaciones por parte de los licitantes.

**Apartado II. Objeto y Alcance de la Invitación**

**2.1 Descripción de los servicios**

La presente Invitación contempla la contratación para el **servicio de mantenimiento en los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019**, de acuerdo con lo solicitado en el **ANEXO UNO** de la presente Convocatoria.

**2.2 Partidas que Integran la presente Invitación**

Esta Invitación cuenta con una partida.

**2.3 Adjudicación**

Mediante el criterio de evaluación **binario**, este servicio se adjudicará a **“El Licitante”** que cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, con las especificaciones técnicas del **ANEXO UNO** y oferte el precio solvente más bajo.

**2.4 Normas Oficiales**

Para la presente contratación resulta aplicable la Norma Oficial Mexicana siguiente:

* **NOM-019-STPS-2011** relativa a constitución, integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

Asimismo y considerando que las actividades contratadas ponen en riesgo la integridad física del personal que las desarrolla, los proveedores deberán manifestar en su propuesta técnica y acreditar, que su equipo de trabajo técnico cuenta con capacitación en materia de seguridad e higiene laboral o protección civil y se entenderá por documentación para acreditarla: constancias o cursos de capacitación impartidos por empresas especializadas y certificadas en la materia, o agentes capacitadores acreditados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

**2.5 Modelo de pedido**

El modelo de pedido incluido en la presente Convocatoria, será empleado al momento de la formalización con la persona física o moral que resulte adjudicada en este procedimiento de Invitación, de acuerdo al **ANEXO TRES** y atendiendo a lo establecido en el artículo 45 de **“La Ley”.**

**2.6 Tipo de contratación**

El pedido será abierto de acuerdo a lo especificado en los artículos 47 de **“La Ley”** y 85 de **“El Reglamento”**, de acuerdo a lo establecido en el apartado **V, “ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO”,** Especificación **V “CANTIDAD DE SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN”** del **ANEXO UNO.**

**Apartado III. Forma y términos que regirán los diversos actos de este procedimiento**

Esta contratación se efectuará de conformidad con lo previsto en el Título Segundo “De Los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Tercero “De las Excepciones a la Licitación Púbica” de “La Ley”, y los correlativos aplicables del “Reglamento”.

Para el envío de aclaraciones y proposiciones los licitantes deberán utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, conforme al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado **CompraNet**, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes deberán utilizar la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

* 1. **Reducción de plazos**

Para este procedimiento no aplica reducción de plazos, ajustándose a lo establecido en el artículo 43 de “**La Ley**”.

* 1. **Calendario de eventos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evento** | **Fecha** | **Hora** |
| Acto de Junta de Aclaraciones | 16 de julio de 2019 | 11:00 Hrs. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones | 18 de julio de 2019 | 11:00 Hrs. |
| Acto de Fallo | 19 de julio de 2019 | 13:00 Hrs. |

Asimismo, se hace del conocimiento de los interesados que los actos del procedimiento de esta Invitación, se llevarán a cabo en el domicilio de la convocante y, en su caso, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. Una vez iniciado cualquiera de los distintos eventos en que participen los observadores, no se permitirá el ingreso a ningún otro; de igual forma, para la debida conducción del proceso se les informa que no podrán hacer uso de cualquier dispositivo electrónico o de comunicación durante los mismos, por lo que se les conmina a que den estricto cumplimiento a este punto. Asimismo, si los observadores que se encuentren presentes en el recinto donde se desarrollen los eventos deciden abandonarlo, no se les permitirá nuevamente el acceso.

* 1. **Lugar en donde se llevarán a cabo los actos de la Invitación**

Todos los actos son públicos y se llevarán a cabo en la Sala “Antonio Gómez Robledo”, Piso 3 del edificio Tlatelolco de **“La Secretaría”**, ubicada en Plaza Juárez, Número 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, en las fechas antes señaladas; sin embargo, los licitantes interesados en participar en esta Invitación lo harán de forma electrónica, a través de CompraNet.

En caso de no estar disponible la sala, se dará aviso a los licitantes a través del sistema CompraNet y a los servidores públicos, mediante correo electrónico.

* 1. **Actos de la Invitación**

Los actos que forman parte de este procedimiento, se realizarán puntualmente el día y hora señalada en el punto **3.2** de la presente Convocatoria, levantándose en cada uno de ellos acta circunstanciada, las cuales serán firmadas por los servidores públicos que asistan a dichos actos, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas.

Esta Invitación será en tres actos de acuerdo a lo siguiente:

* + 1. **Acto de Junta de Aclaraciones**

En este primer Acto y de conformidad con lo establecido en los artículos 33 Bis de **“La Ley”** y 45 del **“Reglamento”,** las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la Convocatoria, deberán presentar un escrito en término de los numerales citados y del artículo 48 fracción V del **“Reglamento”**, en el que expresen su interés en participar en la Invitación por sí o por interpósita persona, manifestando en todos los casos los datos generales en formato libre del interesado.

Tanto el escrito de interés en participar como las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria deberán ser enviadas debidamente firmadas por el representante legal, en formato PDF y Word, a través del sistema de mensajes de CompraNet, a más tardar **24 horas antes de la fecha y hora** en que se vaya a realizar dicho acto. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria a la Invitación, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la Convocante.

**“La Secretaría”** resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre la Convocatoria a la Invitación le formulen los interesados, debiendo constar todo ello, en el acta respectiva que para tal efecto se levante.

Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por la convocante, aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 46 fracción II del **“Reglamento”**:

La convocante procederá a enviar, a través del sistema CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la Convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones.

Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 penúltimo párrafo de **“La Ley”**, lo asentado en el acta que se derive del acto de junta de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria a esta Invitación y deberá ser considerada por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones ya que la evaluación de las mismas se realizará incluyendo lo establecido en dicha acta.

Las solicitudes de aclaración que sean enviadas a través del sistema CompraNet con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de **“La Ley”**, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo, salvo lo previsto en el artículo 46 fracción VI del **“Reglamento”**.

* + 1. **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**

De conformidad con el artículo 35 de **“La Ley”** el acto se desarrollará conforme a lo siguiente:

1.- Los licitantes enviarán sus proposiciones en medio electrónico en formato PDF, a través del sistema CompraNet, asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 47 del **“Reglamento”**, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar las proposiciones recibidas a través del sistema CompraNet.

2.- Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante verificará los avisos de recepción de proposiciones, generados a través del sistema CompraNet.

3.- Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

4.- Para dar cumplimiento al numeral 29 del Acuerdo por el que se establece las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información Pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, el Licitante mediante escrito en formato libre, deberá manifestar su aceptación de que se tengan por no presentadas sus proposiciones cuando el o los archivo (s) electrónico (s) en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la Convocante.

5.- Conforme a la Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet, página 65, disponible en el sitio web www.compranet.gob.mx, los licitantes podrán enviar sus proposiciones y obtener el acuse de recibo electrónico que emita la SFP a través de CompraNet, hasta un minuto antes del evento de apertura de proposiciones previsto en el Apartado III. Forma y términos que regirán los diversos actos de este procedimiento, numeral 3.2 de la convocatoria. Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma.

6.- Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas, se procederá a su apertura, en forma electrónica, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o falta de algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.

7.- La convocante rubricará las proposiciones económicas que hayan sido recibidas e integrará al acta una versión impresa de las mismas.

8.- Se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones que fueron recibidas en tiempo y forma para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo.

Al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en CompraNet, para efectos de notificación.

* + 1. **Acto de Fallo**

En el tercer acto público, se dará a conocer el Fallo mediante el acta respectiva, que se difundirá a través del sistema CompraNet, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de **“La Ley”.**

La convocante en esta etapa comunicará el resultado del Dictamen del Análisis Cualitativo, y en el acta que para ese efecto se levante -debidamente fundada y motivada-, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos solicitados en los presentes requisitos, al igual que las especificaciones requeridas por la convocante respecto del servicio de la Invitación, así como el nombre del licitante cuya proposición haya obtenido el mejor resultado mediante el criterio de adjudicación **Binario**.

De conformidad a lo establecido en el artículo 37 antepenúltimo párrafo de **“La Ley”** contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de **“La Ley”**.

* 1. **Vigencia de Proposiciones**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 fracción III inciso d) del **“Reglamento”,** una vez recibidas las proposiciones de los licitantes a través del sistema CompraNet, en la fecha y hora establecidas, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de esta convocatoria, hasta su conclusión.

* 1. **Propuestas Conjuntas**

Para este procedimiento no resulta aplicable la presentación de propuestas conjuntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 último párrafo del **“Reglamento”.**

* 1. **Proposiciones para esta Invitación.**

Cada licitante sólo podrá presentar una proposición para esta Invitación.

* 1. **Forma de presentar la proposición**

La propuesta técnica y económica, así como la Documentación Legal y Administrativa enviadas a través del Sistema CompraNet, **deberán ser firmadas electrónicamente**, en sustitución de la firma autógrafa, se empleará los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, por lo que la falta de este requisito será motivo de desechamiento. Asimismo, **las proposiciones deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas que las integren**, enumerándose de manera individual cada una de ellas, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del **“Reglamento”**. Los documentos distintos a las proposiciones también se foliarán.

La falta absoluta de folio será motivo de desechamiento de la proposición por incumplimiento al citado precepto legal.

* 1. **Acreditación legal**

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el envío a través de CompraNet de un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada de conformidad con lo previsto en el artículo 48 fracción V del **“Reglamento”**. Para este caso podrá utilizarse el **Formato 1**.

**En caso de no dar cumplimiento a lo antes señalado, será motivo para desechar las proposiciones presentadas por los licitantes.**

* 1. **Partes de las proposiciones que se rubricarán.**

La convocante determinará si se imprime y rubrica la totalidad de las propuestas técnicas y económicas que hayan sido recibidas de cada uno de los licitantes que hayan enviado sus proposiciones electrónicas o bien, podrá determinar un criterio distinto, atendiendo al volumen de la documentación recibida; en todo caso, imprimirá, rubricará e integrará al acta una versión impresa de las propuestas económicas, así como los Resúmenes Técnicos y Económicos (Firmas electrónicas CompraNet).

* 1. **Indicaciones respecto al Fallo y a la firma del pedido**

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el pedido, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro de los 15 días naturales siguientes, con fundamento en el artículo 46 de **“La Ley”** en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, sita en Plaza Juárez, número 20, piso 10, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México; en la fecha y hora señalada en el Fallo, para ello **“El Licitante”** deberá entregar la documentación que a continuación se detalla, de lo contrario se notificará al Órgano Interno de Control.

**Para personas físicas:**

1. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del Acta de Nacimiento;
2. Curriculum vitae detallando las actividades que realice debidamente firmado;
3. Original para su cotejo y copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP);
4. Original para su cotejo y copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC), y documento en el que se identifiquen las actividades que tienen registradas ante el SAT;
5. Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar, o cédula profesional) del representante legal del Licitante;
6. Original para su cotejo y copia simple del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses;
7. Documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, firmado por el Licitante;
8. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación deberá presentar el documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la regla quinta del acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, reformado mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, firmado por el Licitante;
9. Documento emitido por el INFONAVIT, con antigüedad no mayor a 30 días naturales en el que haga constar que no tiene adeudos con el organismo firmado por el representante legal, en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, firmado por el licitante,
10. Fianza de Garantía de cumplimiento (Deberá presentarse dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del pedido);
11. Póliza de Responsabilidad Civil; y
12. En atención al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en concreto al artículo 49, fracción IX de Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 19 de julio de 2017, se deberá presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, una Manifestación de Ausencia de Conflicto de Interés previo a la celebración del instrumento contractual. Para este caso se deberá utilizar el **Formato 8.**

**Para personas morales:**

1. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones estatutarias, en donde acredite su existencia legal y personalidad jurídica, mismas que deberán contener y señalar en el objeto social el cumplimiento con la naturaleza de los servicios;
2. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del poder notarial del representante legal, en donde demuestre tener facultades para la firma del pedido;
3. Original para su cotejo y copia simple del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses;
4. Original para su cotejo y copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal;
5. Original para su cotejo y copia simple de Identificación oficial vigente (pasaporte, credencial para votar, o cédula profesional) del Representante Legal que suscribirá el pedido;
6. Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, firmado por el Representante Legal;
7. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación deberá presentar el documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la regla quinta del acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, reformado mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, firmado por el Representante Legal;
8. Documento emitido por el INFONAVIT, con antigüedad no mayor a 30 días naturales en el que haga constar que no tiene adeudos con el organismo firmado por el representante legal, en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, firmado por el Representante Legal,
9. Fianza de Garantía de cumplimiento (Deberá presentarse dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del pedido);
10. Póliza de Responsabilidad Civil; y
11. En atención al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en concreto al artículo 49, fracción IX de Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 19 de julio de 2017, se deberá presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, una Manifestación de Ausencia de Conflicto de Interés previo a la celebración del instrumento contractual. En el caso de que el proveedor adjudicado sea una persona moral, dicha manifestación deberá ser firmada por el representante o apoderado legal, según sea el caso. Para este caso se deberá utilizar el **Formato 9.**
    1. **Garantía de cumplimiento**

**“El Licitante”** se obliga a constituir una garantía de cumplimiento de conformidad con los artículos 48 fracción II y 49 fracción I de **“La Ley”,** conforme al apartado XI “TÉRMINOS EN QUE SE ADMINISTRARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”, numeral **1 “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO”** del **ANEXO UNO**.

En la fianza se deberá establecer que surte efecto a partir del inicio de la vigencia del pedido conforme al texto del **Formato 7.**

* 1. **Póliza de Responsabilidad Civil**

**“El Licitante”** se obliga a entregar a favor de **“La Secretaría”** póliza de responsabilidad civil conforme al apartado XI “TÉRMINOS EN QUE SE ADMINISTRARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” numeral **2 “GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL”** del **ANEXO UNO**.

* 1. **Anticipo.**

No se otorgará anticipo en esta Invitación.

* 1. **Garantía del anticipo**

No aplica.

* 1. **Cadenas productivas**

De conformidad con las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, vigentes, **“La Secretaría”** deberá sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la cuenta por pagar a sus proveedores, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa.

**“La Secretaría”** requerirá a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas Productivas y deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho Programa.

**“El Licitante”**, a efecto de estar en posibilidades de adelantar cobro de facturas, una vez entregado el servicio a entera satisfacción del área usuaria, deberá incorporarse al programa de cadenas productivas establecido por Nacional Financiera, S.N.C., cubriendo los requisitos que se establecen en el documento denominado **“SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS”**

* 1. **Penas convencionales y/o deducciones al pago**

Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en la prestación del servicio y/o deducciones por incumplimiento en la entrega parcial o deficiente del mismo, conforme a lo establecido en los artículos 53, 53 Bis de **“La Ley”**, 95, 96 y 97 de **“El Reglamento”**, serán las establecidas en el numeral **XII “PENAS CONVENCIONALES”** del **ANEXO UNO**.

* 1. **Rescisión del pedido**

**“La Secretaría”** podrá rescindir el pedido sin responsabilidad para sí misma, cuando **“El Licitante”** incurra en incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de **“La Ley”,** yconforme a los supuestos que se establecen en el numeral **XIV “RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO”** del **ANEXO UNO.**

En caso de que **“La Secretaría”** rescinda el pedido, se le podrá adjudicar a **“El Licitante”** que haya presentado la siguiente propuesta económica más baja de las que participaron en la Invitación, siempre que no exceda del 10% del precio ofertado por la primera y su propuesta haya resultado solvente.

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será de forma total al monto de las obligaciones incumplidas de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.12 y con relación a lo dispuesto en los artículos 81 fracción II y 100 párrafo segundo del **“Reglamento”.**

* 1. **Terminación Anticipada**

Con fundamento en el artículo 54 bis de la **“La Ley”** y en el artículo 102 fracción I del **“Reglamento”**, **“La Secretaría”**, podrá dar por terminado anticipadamente la prestación del servicio conforme al numeral **XV “TERMINACIÓN ANTICIPADA”** del **ANEXO UNO**.

* 1. **Controversias**

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la formalización del pedido a lo establecido en **“La Ley”,** y el **“Reglamento”**, así como a los Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

**Apartado IV. Requisitos que deberán cubrir quienes deseen participar**

* 1. **Indicaciones**

1. Entregar la documentación o información a que se refiere el **Apartado VI** de esta Invitación, en la hora señalada en el calendario de eventos del **Apartado III, punto 3.2 *a través de CompraNet.***
2. Cumplir con todos los requerimientos señalados en la presente Convocatoria.
3. “**La Secretaría”** podrá verificar la autenticidad o veracidad de los documentos solicitados, para asegurarse del cumplimiento de los requisitos establecidos y, que la descripción de los servicios ofertados sean acordes a lo solicitado en las especificaciones técnicas de acuerdo al **ANEXO UNO**, así como que los licitantes no estén impedidos para participar en esta Invitación.
   1. **Requisitos indispensables**

Los requisitos que se consideran indispensables, los cuales se mencionan en el **APARTADO VI. Documentos que debe contener la propuesta**, son:

**Documentación Legal y Administrativa**

1. Acreditación de la existencia legal mediante el escrito establecido en el **Formato 1;**
2. Escrito de Nacionalidad, de acuerdo al **Formato 2;**
3. Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse de los supuestos de los artículos 50 y 60 de **“La Ley” Formato 3;**
4. Declaración de integridad, en **Formato 4;** y
5. Manifestación de Estratificación de la empresa, en caso de ser MIPYME. **Formato 5.**

**Propuesta Técnica**

1. Que contenga la transcripción y descripción amplia de los servicios y demás requerimientos conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas del **ANEXO UNO** y el resultado de la Junta de Aclaraciones,de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta, de esta Convocatoria.

**Propuesta Económica**

1. Propuesta económica **ANEXO DOS** y el resultado de la Junta de Aclaraciones,de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta de esta Convocatoria.
2. Los precios deberán ser fijos durante la vigencia del pedido y en moneda nacional.
3. Los precios ofertados deberán considerar todos los costos hasta la prestación total de los servicios.

**Apartado V. Criterio de evaluación de las propuestas y adjudicación del pedido**

* 1. **Criterios de evaluación**

Con fundamento en el artículo 29 fracción XIII de **“La Ley”**, la presente Invitación se adjudicará de acuerdo con el resultado obtenido mediante el criterio de evaluación **binario**.

La documentación Legal y Administrativa será evaluada por el área contratante, la **Dirección de Adquisiciones y Contrataciones** de la **Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes** de la **Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales** o en quien se delegue dicha facultad.

Las propuestas técnicas serán evaluadas por la **Dirección de Control de Bienes** de la **Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales** o en quien se delegue dicha facultad, respecto de todos los requisitos técnicos solicitados en la Convocatoria de la presente Invitación.

Las propuestas económicas, serán evaluadas por los titulares del área contratante, la **Dirección de Adquisiciones y Contrataciones** y del área requirente, **Dirección de Control de Bienes** ambas de la **Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales,** o en quienes se delegue dicha facultad, determinándose como la propuesta ganadora aquella que obtenga el mejor resultado obtenido mediante el criterio de evaluación **binario**.

De ser el caso, se realizará el análisis del precio conveniente y aceptable.

Si resultare un empate de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará conforme a los siguientes supuestos:

1. Se dará preferencia a las empresas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales según lo estipulado en el artículo 36 Bis penúltimo y último párrafo de **“La Ley”** y en el orden que señala el primer párrafo del artículo 54 del **“Reglamento”**.
2. En el caso, subsistir el empate de dos o más propuestas la adjudicación se efectuará en favor de **“El licitante”** que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre **“La Secretaría”** en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna o recipiente transparente, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante que resulte ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 del **“Reglamento”**.
   1. **Causales de desechamiento de los Licitantes.**

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones:

1. Si no cumplen con todos los requisitos y especificaciones establecidos en esta Convocatoria, sus anexos y los que se deriven de la Junta de Aclaraciones.
2. Si se incurre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de “**La Ley”**.
3. Si se comprueba que tiene acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de la Invitación.
4. Cualquier violación a **“La Ley”** y su **“Reglamento”**.
5. Cuando la propuesta técnica y económica carezcan de la **Firma Electrónica**, según lo indicado en los numerales **3.8** y **3.9** de la presente Convocatoria.
6. La incongruencia de la proposición presentada por cada licitante, considerando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los **ANEXO UNO y** **ANEXO DOS** y el resultado de la Junta de Aclaracionesde la presente Invitación.
7. Si presenta más de una proposición, alternativa de proposición o que la proposición sea condicionada.
8. Si el objeto social del acta constitutiva del licitante o sus modificaciones, no corresponden a la prestación de los servicios que se requieren en la presente invitación.

Para estos casos se incluirán las observaciones que correspondan en el acta respectiva al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y/o Fallo.

* 1. **Declaración desierta de la Invitación.**

La convocante procederá a declarar desierta, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 de **“La Ley”** y 58 del **“Reglamento”** la Invitación cuando:

1. La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados;
2. El precio de la partida no sea aceptable o conveniente si así lo considera la convocante en este último caso;
3. No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura; y
4. No se reciban cuando menos tres proposiciones susceptibles de evaluarse técnicamente y así lo determina el área requirente.
   1. **Cancelación de la Invitación.**

De conformidad con el artículo 38 de “**La Ley”**, **“La Secretaría”** podrá cancelar la Invitación por caso fortuito o de fuerza mayor, cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a **“La Secretaría”**.

**Apartado VI. Documentos que debe contener la propuesta.**

# Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Propuesta Económica (obligatorio).

Los licitantes deberán presentar la documentación solicitada **firmada electrónicamente** por lo que su presentación es obligatoria, la falta de algunos de estos será motivo de desechamiento.

* + 1. **Documentación Legal y Administrativa, su presentación es de carácter obligatorio.**

La Documentación Legal y Administrativa deberá ser enviada a través del Sistema CompraNet (**firmada electrónicamente**); por lo que la falta de este requisito será motivo de desechamiento.

1. **ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE**

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el envío a través de CompraNet de un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. Para este caso podrá utilizarse el **Formato 1**.

1. **ESCRITO DE NACIONALIDAD**

Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son de **NACIONALIDAD MEXICANA. Formato 2.**

1. **DECLARACIÓN ESCRITA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP**

Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de **“La Ley”**. Se evaluará verificando que el documento contenga los mismos términos y condiciones del **Formato 3**.

1. **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

Presentar declaración de integridad en la que “**El Licitante”** manifieste bajo protesta de decir verdad, en **Formato 4** que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

1. **MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES).**

A fin de dar cumplimiento al artículo 34 del **“Reglamento”** y artículo 3 fracción III de La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la **Micro, Pequeña y Mediana Empresa**, deberán presentar escrito donde manifiesten bajo protesta de decir verdad la clasificación que guarda, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. **Formato 5**.

1. **CUMPLIMIENTO DE NORMAS**

**“El licitante”** deberá adjuntar un escrito en formato libre comprometiéndose al cumplimiento de las Normas Oficiales a que se refiere el numeral 2.4. de esta Convocatoria.

* + 1. **Documentos de la Propuesta Técnica, su presentación es de carácter obligatorio.**

La Propuesta Técnica deberá presentarse **firmada electrónicamente** de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta de esta Convocatoria; por lo que en caso de no estar firmada, será motivo de desechamiento.

1. **Propuesta técnica,** que contenga la transcripción y descripción de los servicios y demás especificaciones conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas del **ANEXO UNO** y el resultado de la Junta de Aclaraciones,de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta de esta Convocatoria**.**
   * 1. **Documentos de la Propuesta Económica, su presentación es de carácter obligatorio.**

La Propuesta Económica deberá presentarse **firmada electrónicamente** de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta de esta Convocatoria; por lo que la falta de este requisito será motivo de desechamiento.

1. **Propuesta económica**, para que este documento se considere en la evaluación será necesario que cumpla con lo siguiente: Se encuentre foliada y firmada electrónicamente, y respetando el contenido del **ANEXO DOS** y el resultado de la Junta de Aclaraciones.
   * 1. **Documentación complementaria que no afecta la solvencia de la propuesta.**

La documentación complementaria que no afecte la solvencia de la propuesta presentada por “**El Licitante”**, o su omisión no será motivo de desechamiento es la siguiente:

1. Copia simple de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio Nacional con la constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio y en su caso sus reformas o modificaciones que haya sufrido, que contenga el poder que se otorgue al representante legal, para la celebración de actos de administración o poder especial para suscribir pedidos o contratos.
2. Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal.
3. Copia de la Identificación Oficial de quien presenta la propuesta, como credencial para votar, pasaporte o cedula profesional.
4. Escrito donde proporcione la dirección de correo electrónico del licitante.
5. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.
6. Documento con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, de conformidad con el procedimiento establecido en la regla quinta del acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, reformado mediante ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
7. Documento emitido por el INFONAVIT, con antigüedad no mayor a 30 días naturales en el que haga constar que no tiene adeudos con el organismo firmado por el representante legal, en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017; firmado por el Representante Legal, y
8. Para dar cumplimiento al numeral 29 del Acuerdo, el licitante a través de la plataforma mediante escrito libre, deberá manifestar su aceptación de que se tengan por no presentadas sus proposiciones cuando el o los archivo (s) electrónico (s) en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la Convocante, y
9. En atención al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en concreto al artículo 49, fracción IX de Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 19 de julio de 2017, se deberá presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, una Manifestación de Ausencia de Conflicto de Interés previo a la celebración del instrumento contractual. En el caso de que el proveedor adjudicado sea una persona moral, dicha manifestación deberá ser firmada por el representante o apoderado legal, según sea el caso. Para este caso se deberá utilizar el **Formato 8 y Formato 9.**
10. En el caso de que el licitante se encuentre registrado en el Registro Único RUPA, la constancia correspondiente.

**Apartado VII. Inconformidades.**

En su caso, los licitantes podrán presentar escrito de inconformidad contra los actos del procedimiento de la Invitación ante el Órgano Interno de Control en **“La Secretaría”**, ubicado en Avenida Juárez Número. 20, Piso 19, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México; en la Secretaría de la Función Pública ubicada en el edificio identificado con el Número 1735, de la Avenida de los Insurgentes Sur, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020 en la Ciudad de México; o a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx).

**Apartado VIII. Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones.**

La relación de los documentos que deben presentar los participantes en el procedimiento de Invitación, será verificada en el acto de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo al Formato 6.

LOS FORMATOS QUE SE INCLUYEN EN ESTA INVITACIÓN DEBEN CONSIDERARSE SOLO COMO UNA GUÍA EN EL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA ADECUADA PRESENTACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS LICITANTES.

**ANEXO UNO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”**

1. DENOMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“Servicio de mantenimiento a los Inmuebles e instalaciones de la SRE 2019”, la ubicación de los inmuebles se enlista en el numeral III.1 de este Anexo Técnico.

1. VIGENCIA

La vigencia del pedido será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 14 de diciembre de 2019.

1. LUGAR Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
   1. Los inmuebles en donde se ejecutarán los trabajos y que se encuentran asignados a esta Secretaría, se localizan en las siguientes direcciones:
2. EDIFICIO TLATELOLCO. OFICINAS ADMINISTRATIVAS - SEDE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
3. EDIFICIO TRIANGULAR. OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CENDI Y CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES CUAUHTÉMOC, ubicadas en Av. Ricardo Flores Magón No. 2, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
4. OFICINAS, ARCHIVO Y BIBLIOTECA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (EX COLEGIO DE LA SANTA CRUZ), ubicadas en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 2, Nonoalco-Tlatelolco, C.P. 06995, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
5. INSTITUTO MATÍAS ROMERO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ubicado en República de El Salvador No. 43 Col. Centro, C.P. 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
6. MUSEO DEL ACERVO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ubicado en República de El Salvador No. 47 Col. Centro, C.P. 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
7. APOYO DIPLOMÁTICO – DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, ubicado en Av. Capitán Carlos León S/N, Col. Peñón de Los Baños, C.P. 15620, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.
8. ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ GOROSTIZA", ubicada en Calle Sol No. 116, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
9. ALMACÉN GENERAL, BODEGAS DE INVENTARIOS, ARCHIVOS.- Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, Dirección General de Delegaciones, Dirección General de Acervo Histórico, Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, ubicado en Calle Manuel Gutiérrez Nájera No. 196, Col. Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
10. OFICINAS DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ubicadas en Calle Batallón de San Patricio S/N, esquina 10 y Canarios, Col. Toltecas, C.P. 01150, Ciudad de México.
11. CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES BENITO JUÁREZ, Av. Insurgentes Sur No. 1391, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 42700, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
12. OFICINAS DELEGACIÓN CUAJIMALPA, ubicadas en Centro Comercial Santa Fe L-1003, Vasco de Quiroga No. 3800, Col. Antigua Mina la Totolapa, C.P. 05109, Ciudad de México.
13. OFICINAS DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, ubicadas en Gral. Vicente Villada y 5 de Febrero, (Anexo Alcaldía), C.P. 07050, Ciudad de México.
14. OFICINAS DELEGACIÓN IZTACALCO, ubicadas en Av. Río Churubusco y Calle Te S/N, Col. G. Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de México.
15. OFICINAS DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ubicadas en Conjunto de la Alcaldía, Aldama esquina con Ayuntamiento, C.P. 09000, Ciudad de México.
16. OFICINAS DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, ubicadas en Parque Lira No. 94, esq. General Sóstenes Rocha, Col. Observatorio, C.P. 11860, Ciudad de México,
17. OFICINAS DELEGACIÓN NAUCALPAN, ubicadas en Av. Mexicas Nº 63, Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53150.
18. OFICINAS DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO II (PLAZA GALERÍAS), ubicadas en Av. Melchor Ocampo No. 193, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
19. OFICINAS DELEGACIÓN TLALPAN, ubicadas en Insurgentes Sur S/N, esq. Periférico, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Ciudad de México.

III.2.-“El Prestador del Servicio” deberá considerar jornadas diurnas de 8 horas, sin embargo deberá prever horarios abiertos, sábados y domingos, así como días festivos, sin que estos generen un costo adicional para la Secretaría de Relaciones Exteriores (La Secretaría).

1. CANTIDAD DE SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

En términos de lo señalado en el artículo 47, fracción I de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LA LEY), para la prestación de los servicios motivo de la invitación a cuando menos tres personas, en el cual se establece un **monto mínimo de $1,274,800.00, M.N.** (Un millón doscientos setenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N) mas I.V.A., y monto máximo de **$3,187,000**.**00** (Tres millones ciento ochenta siete mil pesos 00/100 M.N) más I.V.A.

1. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:

VI.I.1.-“Los Licitantes” deberán apegarse a las especificaciones del presente Anexo Técnico, para los “Servicio de mantenimiento a los Inmuebles e instalaciones de la SRE 2019”.

VI.I.2.-La información contenida en el presente Anexo Técnico es informativa más no limitativa, por lo que podrán realizarse todas aquellas actividades que requiera “La Secretaría” en cualquiera de los inmuebles que sea necesario, a fin de garantizar los servicios solicitados.

VI.I.3.- “Los Licitantes” deben contar con personal calificado, con los equipos y herramientas necesarios y en buen estado, tanto como para presentar un servicio adecuado como para garantizar el mantenimiento de los inmuebles descritos en el numeral III.1 de este Anexo Técnico.

VI.I.4.-El personal de El Prestador del Servicio, deberá mantener excelente comportamiento dentro de las instalaciones de “La Secretaría”, asimismo por ningún motivo podrá utilizar teléfonos oficiales, equipo de oficina y computadoras, propiedad o en uso de “La Secretaría”.

VI.I.5.- “El Prestador del Servicio” deberá proporcionar a todo su personal, en un plazo no mayor a 5 días hábiles para el ingreso de cada trabajador identificaciones como parte del servicio, misma que deberán portar todo el tiempo que permanezcan dentro de los inmuebles en un lugar visible; y deberá reunir los siguientes requisitos:

* Logotipo, nombre y/o razón social, domicilio fiscal, R.F.C. y números telefónicos de El Prestador del Servicio.
* Fotografía reciente a color, tamaño infantil de alta calidad y resolución, con fondo blanco, cabeza y rostro descubiertos, sin gorra ni sombrero.
* Nombre completo sin abreviaturas y firma del trabajador.
* Firma de autorización por el representante legal de la empresa.
* Vigencia

Se le negará el acceso al inmueble al personal del “Prestador del Servicio” que se presente a laborar sin la credencial que lo identifique como parte del servicio.

VI.I.6.-Al personal de “El Prestador del Servicio”, que sea sorprendido sustrayendo o dañando algún bien propiedad de “La Secretaría”, será dado de baja inmediatamente del servicio y de cualquier otro inmueble. Por lo que queda obligado a resarcir el daño ocasionado por su personal.

VI.I.7.- “La Secretaría” se reserva el derecho de solicitar que se retire y no permitirle el acceso a ningún inmueble de “La Secretaría” de manera permanente, a cualquier trabajador de “El Prestador del Servicio”, en casos: de indisciplina o negligencia.

VI.I.8.- “El Prestador del Servicio”, deberá de contar con 1 Coordinador o responsable de los trabajos, deberá ser titulado en Arquitectura o Ingeniería civil (experiencia mínima de 5 años) en mantenimiento de inmuebles.

VI.I.9.- “El Prestador del Servicio” tendrá 2 Residentes, los cuales deberán tener como mínimo carta de pasante o su equivalente técnico en Arquitectura o Ingeniería civil (Experiencia mínima de 3 años) en mantenimiento de inmuebles.

VI.I.10.- “El Prestador del Servicio”, deberá proporcionar un número telefónico fijo y/o móvil a fin de recibir llamadas de emergencia las 24:00 horas, durante la vigencia del pedido, y acudir a ella de manera inmediata en un máximo de tiempo de 1 hora a cualquiera de los inmuebles indicados en el numeral III; asistiendo con personal especializado para solucionar la emergencia, para lo cual se reunirá con el personal que Verifica y Acepta los servicios en el sitio de la emergencia para determinar los trabajos y alcances de los mismos.

VI.I.11.-El Prestador del Servicio”, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos y controles que imponga “La Secretaría” para la introducción, movimiento, salida de maquinaria, equipos y materiales de su propiedad o utilizados para el servicio; así como para el control de entrada y salida del personal, además deberá registrar los suministros al momento de ingresar a las Instalaciones de “La Secretaría”.

VI.I.12.- “El Prestador del Servicio”, deberá considerar la protección y movimientos de los muebles de oficina que puedan existir como son escritorios, libreros, mamparas, archiveros, sillas, en cada área de trabajo, en cada uno de los conceptos del Anexo Económico, sin costo adicional para “La Secretaría”.

VI.I.13.-Al término de la vigencia del pedido “El Prestador del Servicio”, se compromete a firmar un Acta Entrega Recepción de los servicios.

Las cantidades que aparecen en el Anexo Económico (Propuesta Económica) son enunciativas más no limitativas, y podrán variar de acuerdo a las necesidades de “La Secretaría”, sin superar el monto máximo de pedido, en términos de lo señalado en el artículo 47, fracción II de “La Ley”.

1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.
   * 1. “Los Licitantes”, deberán entregar el Anexo Técnico del presente proceso de contratación, en hoja membretada y con firma autógrafa del representante legal de la empresa.
     2. “Los Licitantes”, deberán considerar en su propuesta todos los factores para la integración de la misma por lo que, preferentemente, deberán conocer las instalaciones objeto del presente proceso de contratación; para tal efecto “La Secretaría” realizará dos vistas de obra y tomará como modelos los inmuebles que a continuación se mencionan, por lo que considerando las necesidades de cada uno de los inmuebles a los que se brindará mantenimiento les serán aplicables los conceptos de trabajo que se convocan:

* El inmueble denominado Triangular, ubicado en avenida Ricardo Flores Magón No. 2, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
* El inmueble denominado Edificio Tlatelolco, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
  + 1. “Los Licitantes”, deberán presentar en su Anexo Económico (Propuesta Económica) los precios unitarios y como importe la multiplicación del precio unitario por la cantidad, debiendo cotizar todos los renglones, en el entendido de que la suma de todos los importes será la propuesta económica.
    2. “La Secretaría” verificará, a través de la Dirección de Control de Bienes, que la documentación técnica y económica presentada cumpla con los requisitos establecidos.
    3. “La Secretaría” verificará, a través de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, que la documentación presentada cumpla con los requisitos legales, y administrativos establecidos en la convocatoria.
    4. Para garantizar los servicios “El Prestador del Servicio” se compromete a cumplir con las normas vigentes de seguridad y calidad correspondiente al servicio objeto de esta Licitación.
    5. Para garantizar los servicios “El Prestador del Servicio”, se compromete a atender las llamadas de emergencia en el máximo de tiempo establecido, en caso contrario obligándose a resarcir los daños causados, en caso de existir, y a realizar las reparaciones en su totalidad sin costo alguno para “La Secretaría”.
    6. Para garantizar los servicios “El Prestador del Servicio”, se compromete a garantizar que los materiales que se requieran utilizar, deberán ser nuevos, así como también deberá garantizar su duración, resistencia y funcionamiento, por lo menos doce meses posteriores al término del pedido, mediante garantía de vicios ocultos del 10% del monto de pedido.
    7. “El Prestador del Servicio” deberá contar con una relación de la maquinaria, equipo y herramientas suficientes para prestar este servicio, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.
    8. “El Prestador del Servicio” deberá contar con una relación de fichas técnicas y/o certificados de calidad, seguridad o medio ambiente de cada uno de los materiales y equipos de instalación permanente más representativos o sus componentes (De acuerdo al formato entregado e identificado con el mismo numeral y nombre), conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros con las normas equivalentes, debiendo anexar la ficha técnica y/o el certificado de calidad, de manera enunciativa, más no limitativa de los siguientes materiales:

1. Mortero.
2. Sellador.
3. Pintura.
4. Impermeabilizante.
5. Hidrofugante.
6. Luminarias.
7. Plafones.
8. Pisos.
9. Acabados
10. DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
    1. “La Secretaría” a través del Residente, emitirá las órdenes de servicio de mantenimiento con base al Anexo Económico y/o servicios fuera de este, que en su caso se requieran, a efecto de que “El Prestador del Servicio” proceda a llevar a cabo su ejecución en el inmueble respectivo de “La Secretaría”, precisándose en cada orden el importe parcial de cada servicio y el total que represente dicha orden, las fechas de inicio y término de los servicios instruidos, las cuales deberán estar comprendidos dentro del plazo de vigencia general del pedido celebrado.

De existir, se podrán ordenar servicios extraordinarios a los contratados originalmente. “El Prestador del Servicio”, deberá notificar por escrito a la Dirección de Control de Bienes de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o servicios no previstos en el Anexo Económico, para que ésta resuelva lo conducente, “El Prestador del Servicio” podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito en la bitácora por parte del Residente, salvo que se trate de situación de emergencia en donde no sea posible esperar su autorización.

1. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE PAGO.

Será mediante la presentación de estimaciones por trabajo terminado. Para tal efecto, las estimaciones deberán formularse con una periodicidad no mayor de un mes a la fecha de corte (semanal, quincenal, o aquel periodo que convenga a las partes, sin rebasar un mes calendario), para lo cual “El Prestador del Servicio” se obliga a entregar las estimaciones al Residente designado por “La Secretaría”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, así mismo el Residente para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. El Residente designado deberá registrar en bitácora la fecha en que se le presenten las estimaciones para revisión y autorización. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

“El Prestador del Servicio”, deberá presentarse en la Dirección de Control de Bienes, dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la realización de los trabajos terminados a conciliar, debiendo entregar la siguiente documentación soporte:

* Factura Electrónica, se verificará fiscal y administrativamente, para lo cual deberá contener los requisitos de conformidad al Art.29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y de conformidad a la normatividad vigente aplicable.
* Órdenes de Servicio, relativas a los servicios ejecutados que deberá contener.

Fecha debidamente validada de ejecución de los servicios

Nombre y firma de la persona que solicito el servicio

Nombre y firma de la persona que administra y verifica el cumplimiento del Pedido

Nombre y firma de la persona que verifica y acepta el servicio

Nombre y firma de la persona que realizó el servicio (Prestador del Servicio)

* Hoja resumen que avale las cantidades ejecutadas por servicio.

“El Prestador del Servicio”, deberá presentarse en la Subdirección de Bienes Inmuebles en Territorio Nacional, dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la realización de los trabajos terminados a conciliar, debiendo de entregar la siguiente documentación soporte:

1. Números generadores de los trabajos realizados.
2. Reporte fotográfico de cada actividad del antes, durante y final de cada uno de los trabajos ejecutados.
3. Notas de bitácora, croquis (en su caso).

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “La Secretaría” podrá pagar a “El Prestador del Servicio” quincenalmente y/o mensualmente de acuerdo al servicio proporcionado durante la vigencia del pedido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura del “Prestador del Servicio” en la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto, con la aprobación (firma) por parte de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, así como de la Dirección de Control de Bienes, para que los pagos procedan, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios a entera satisfacción.

La Dirección de Control de Bienes de “La Secretaría”, será la encargada de recibir la factura en Plaza Juárez Núm. 20, Piso 10, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, en el horario de las 09:00 a las 18:00 horas, en días hábiles.

El Director de Control de Bienes de “La Secretaría”, será el encargado de revisar que cuenten con los requisitos fiscales conforme a la normatividad aplicable y aquellos de aceptación, para que en caso de estar correctas, lo informe al administrador del pedido para su validación y aceptación con el sello y su firma.

El Director de Control de Bienes de “La Secretaría”, será el encargado de revisar y validar la factura, por lo que si ésta presenta errores o deficiencias, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “El Prestador del Servicio” por escrito, las deficiencias que deberá corregir, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del Sector Público, por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “El Prestador del Servicio”presente las facturas corregidas.

El titular de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, con la asistencia del Director de Control de Bienes, gestionará el pago correspondiente ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

El tiempo que “El Prestador del Servicio” utilice para la corrección de la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con el artículo 89 delReglamento de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “El Prestador del Servicio”los entregue a “La Secretaría” al momento de concluir con la prestación total del servicio conforme a los términos del pedido celebrado y “La Secretaría” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago.

Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, “La Secretaría” deberá de requerir, en su caso, a “El Prestador del Servicio” la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes; para tramitar el pago de dicha factura o documentos y realizar el pago a “El Prestador del Servicio”.

Asimismo, “El Prestador del Servicio” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios en los términos previstos en el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “La Secretaría”.

El pago del servicio entregado quedará condicionado proporcionalmente al pago que “El Prestador del Servicio” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “El Prestador del Servicio”proporcione.

El pago se realizará en Moneda Nacional de conformidad con el artículo 45 fracción XIII de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 90 de su Reglamento.

El anticipo que otorgue se deberá amortizar proporcionalmente en cada uno de los pagos.

1. TÉRMINOS EN QUE SE ADMINISTRARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO.

“El Prestador del Servicio” deberá proporcionar el servicio conforme a lo establecido en el presente Anexos Técnico y Económico. Así mismo, “El Prestador del Servicio” deberá ajustarse estrictamente a los requerimientos de servicios contenidos en las órdenes de trabajo que emita el personal designado por la Dirección de Control de Bienes, cualquier servicio complementario identificado durante la ejecución de los trabajos, deberá ser previamente notificado por “El Prestador del Servicio” al personal autorizado de la citada Dirección, el no ajustarse a lo antes señalado implicará el desconocimiento de cualquier cargo adicional por parte de “El prestador del Servicio”.

El Director General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales será el Administrador del pedido para lo cual contará con la asistencia del Director de Control de Bienes, Ingeniero Arquitecto Camilo Aguilar López o el Servidor Público que lo Sustituya en el cargo, quien será el Responsable de Verificar el Cumplimiento del pedido conforme a lo siguiente:

1. Autorizará a “El Prestador del Servicio” por escrito, las condiciones técnicas y generales para la atención del servicio en específico, así como tiempo y forma de ejecución de los servicios.
2. Al término de la vigencia del pedido el Director de Control de Bienes en conjunto con “El Prestador del Servicio”, y el responsable de verificar y aceptar los servicios se comprometen a firmar un acta entrega recepción de los servicios.
3. Verificará que la documentación técnica presentada cumpla con los requisitos establecidos en el presente Anexo Técnico.
4. Revisará y firmará la documentación soporte para trámite de pago de acuerdo al Anexo Técnico y Económico.

El Director de Control de Bienes, Ingeniero Arquitecto Camilo Aguilar López o el Servidor Público que lo Sustituya en el cargo, designará al servidor público que fungirá como responsable para llevar a cabo la supervisión, vigilancia y revisión de los servicios; sus funciones serán las siguientes:

1. Supervisar la ejecución correcta de todos y cada uno de los trabajos a realizar de acuerdo al Anexo Económico (Actividades Realizar).
2. Verificar que los materiales que se requieran utilizar sean nuevos y que cumpla con las especificaciones de acuerdo al Anexo Económico (Actividades Realizar).
3. Vigilar y exigir que se cumplan las condiciones técnicas y generales de los servicios autorizados en tiempo y forma.
4. Supervisar que los trabajos cumplan con la seguridad e higiene requerida en el área de trabajo.
5. Revisar y conciliar los números generadores presentados por “El Prestador del Servicio”.
6. Revisar y firmar la documentación soporte para trámite de pago de acuerdo al Anexo Técnico.
7. Realizar la solicitud de acceso para todo el personal designado por “El Prestador del Servicio”, así como herramienta y materiales que ingresen a cada uno de los inmuebles que se relacionan en el presente Anexo Técnico.
8. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

Conforme el artículo 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “El Prestador del Servicio”se obliga a constituir una fianza por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del pedido, mediante fianza divisible expedida por compañía autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la Federación por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Pedido (antes de I.V.A.). “El Prestador del Servicio”, queda obligado a entregar a “La Secretaría” la fianza en cuestión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de suscripción del pedido, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Control de Bienes, adscrita a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, sita en Plaza Juárez número 20, Piso 10, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México, en días hábiles dentro de un horario 09:00 a 15:00 horas, en términos de lo establecido en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y pedidos que se celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015.

“El Prestador del Servicio”queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada, en tanto permanezca en vigor el pedido; en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimiento del pedido y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de “La Secretaría”.

En caso de que “La Secretaría” decida prorrogar el plazo para la prestación de los servicios del pedido, “El Prestador del Servicio”se obliga a garantizarlos, mediante una fianza en los mismos términos señalados y por el período prorrogado.

Una vez cumplidas todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente pedido por parte de “El Prestador del Servicio”a entera satisfacción de “La Secretaría”, el Director de Control de Bienes, será quien asista en la verificación del cumplimiento del pedido , lo que informará al Director General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, quien como responsable de administrar el pedido procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que “El Prestador del Servicio” dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento a que se refiere la presente cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1. **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL**

Por las características del servicio se requiere que “El Prestador del Servicio”, cuente con Póliza de Responsabilidad Civil de empresa aseguradora legalmente autorizada, y deberá entregar la misma al área requirente dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del pedido, que ampare el 10% del monto total del pedido antes de I.V.A., la cual deberá estar vigente durante la vigencia del pedido, a efecto de garantizar el pago de indemnización hasta por dicha cantidad, por daños que puedan sufrir los bienes muebles e inmuebles y a terceras personas, durante la prestación de los servicios objeto del pedido o de cualquier causa imputable a “El Prestador del Servicio”o a su personal.

En caso de que “El Prestador del Servicio”, tenga contratada una póliza de responsabilidad civil global, éste presentará carta original o endoso emitido por la Aseguradora que garantice que el Pedido celebrado con la Secretaría, se encuentra cubierto bajo esa póliza, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original; entregando una copia de la misma para comprobar las condiciones generales de la cobertura; el plazo para la presentación de dicha carta, será el señalado en el párrafo que antecede.

Una vez que se dé el evento “El Prestador del Servicio”, tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, para realizar los pagos de los daños directamente a “La Secretaría” y/o a los terceros implicados o iniciar las gestiones correspondientes, ante la aseguradora que corresponda, para que haga los pagos inmediatamente a “La Secretaría” y/o a los terceros implicados.

“El Prestador del Servicio”,queda obligado a mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil mencionada, en tanto permanezca en vigor el pedido y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

En caso de que “La Secretaría” decida prorrogar el plazo por la prestación del servicio, “El Prestador del Servicio”,se obliga a presentar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en los mismos términos señalados y por el período prorrogado.

1. **GARANTÍA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS**

“El Prestador del Servicio” se obliga a que el servicio objeto del Pedido se realice de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio; por lo que al día hábil siguiente del término del pedido “El Prestador del Servicio” deberá entregar a la Dirección de Control de Bienes, área responsable de administrar y verificar el cumplimiento y aceptación del servicio, una fianza del 10% del monto total máximo del pedido antes de I.V.A., con una vigencia de un año contados a partir de la finalización de la vigencia del pedido, a fin de responder por los defectos, vicios ocultos y de la calidad de los servicios ejecutados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, sin cargo alguno para la Secretaría.

**XI.- PENAS CONVENCIONALES**

Con base en los artículos 53 y 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 95, 96 y 97 de su Reglamento, “La Secretaría” aplicará las siguientes sanciones, en caso de que “El Prestador del Servicio” incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

Si “El Prestador del Servicio” no concluye los servicios en el plazo establecido en el Anexo Técnico, “La Secretaría” le impondrá una sanción equivalente del 5% (cinco por ciento) por cada día natural de atraso en las fechas pactadas para la prestación del servicio, misma que será calculada sobre el importe total de los servicios no prestados en tiempo, por cada día de atraso desde el incumplimiento y hasta que “El Prestador del Servicio” cumpla con dicha obligación.

Las penas convencionales en las que incurra “El Prestador del Servicio”, serán calculadas y notificadas por el administrador del pedido a “El Prestador del Servicio” el día en que se detecte el atraso en la prestación de servicio, mediante un oficio o correo electrónico, para que “El Prestador del Servicio” cubra a la Secretaría la pena convencional, mediante entero a la Tesorería de la Federación, en cualquiera de las instituciones bancarias autorizadas.

“El Prestador del Servicio” queda obligado a remitir al siguiente día hábil de realizado el entero de referencia un ejemplar original del mismo al administrador del pedido, en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

El pago por concepto de Penas Convencionales será cubierto por “El Prestador del Servicio” mediante el “Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos, esquema e5cinco” ante alguna de las Instituciones bancarias autorizadas, acreditando dicho pago con la entrega del recibo bancario al administrador del pedido.

Para que “El Prestador del Servicio” pueda efectuar el pago bajo el esquema e5cinco, el administrador del pedido deberá entregarle el formato hoja de ayuda correspondiente, con los datos del monto a pagar, clave de referencia “027000233” y cadena de “La Secretaría” “00075120000001”.

En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “El Prestador del Servicio” deba efectuar por concepto de pena convencional por atraso.

Cuando la suma de las penas convencionales alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas mencionadas, la “Secretaría” podrá optar por la rescisión del pedido.

En caso de que sea rescindido este pedido, no procederá el cobro de las penas convencionales o las deducciones al pago, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**XII.- DEDUCCIONES AL PAGO**

Si “El Prestador del Servicio” presta los servicios con características, especificaciones y calidad diferentes a las señaladas en el Anexo Técnico, “La Secretaría” le impondrá una deducción equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el importe total de los servicios que presentaron incumplimiento parcial o deficiente y que no cumplan con las características y especificaciones requeridas, por cada ocasión en que esto ocurra, y se descontará de la factura pendiente de pago.

Para efectos del servicio requerido, se considerará como prestación parcial del mismo aquel que determine el servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del pedido a quien compete la supervisión de los servicio en los Inmuebles de “La Secretaría”; debiendo indicar por escrito a “El Prestador del Servicio” las razones o motivos por las que se considera que se prestó incompleto o parcialmente el servicio solicitado, considerando que para cada uno de los conceptos solicitados a “El prestador del Servicio”. Al respecto, debe considerarse que cada uno de los conceptos tendrá lugar en los inmuebles de “La Secretaría”, al no recibirse el concepto completo se considerará parcialmente recibido el servicio.

En el caso de la prestación deficiente del servicio, se considerará en el supuesto en el que el administrador del pedido respectivo indique por escrito las razones o motivos por los cuales se considera que el servicio no fue proporcionado en las condiciones y términos solicitados y cotizados.

Para la aplicación de las deducciones por el servicio parcial o deficiente para la prestación del servicio requerido, se notificará a “El Prestador del Servicio” por parte del administrador del pedido; a través de oficio o vía electrónica, sea directamente al representante legal de “El Prestador del Servicio” o al personal asignado por éste para la supervisión o atención del servicio, el mismo día o en su defecto al día siguiente de recibido el mismo, a efecto de que “El Prestador del Servicio” pueda descontar dichas deductivas al momento de facturar sus servicios.

Cuando la suma de las deducciones al pago alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de que sea rescindido el pedido, no procederá la aplicación de las deducciones al pago, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**XIII.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO**

El área administradora del Pedido , conforme a lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 98 y 99 de su Reglamento, podrá en cualquier momento solicitar a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, rescindir administrativamente el Pedido, y hacer efectiva la fianza de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas sin necesidad de declaración judicial previa, cuando “El Prestador del Servicio” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

a) Si no cumple total o parcialmente sus obligaciones adquiridas en el pedido y que por su causa afecte el interés principal.

b) Si incurre en responsabilidad por los errores u omisiones en su actuación.

c) Si incurre en negligencia respecto a los bienes del pedido, sin justificación para “La Secretaría”.

d) Si transfiere todo o en parte las obligaciones que deriven del pedido a un tercero ajeno a la relación contractual.

e) Si cede los derechos de cobro derivados del pedido, sin contar con la conformidad previa por escrito de “La Secretaría”.

f) Si suspende o interrumpe sin causa justificada la prestación del servicio objeto del pedido.

g) Si no proporciona a “La Secretaría” o a las Dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del servicio objeto del pedido.

h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de la “La Secretaría”.

i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.

j) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del servicio contratado, sin contar con la autorización expresa de “La Secretaría”.

k) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no les son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito.

k) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del pedido, la garantía de cumplimiento establecida en el mismo, a favor de la Tesorería de la Federación.

l) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del pedido, la póliza de responsabilidad civil expedida a favor de “La Secretaría”.

m) En general, si incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el pedido.

n) Si la suma de las penas convencionales y/o deducciones al pago alcanzan el 10% (diez por ciento) del monto total del pedido.

o) Si entrega los bienes, en más de 2 ocasiones, en forma diferente a lo solicitado en el pedido.

No procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en caso de rescisión del pedido.

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Asimismo, “La Secretaría” podrá iniciar en cualquier momento posterior a un incumplimiento, el procedimiento de rescisión del pedido, cuando el incumplimiento de las obligaciones de “El Prestador del Servicio” no derive del atraso en la prestación de los servicios objeto del pedido, sino por otras causas establecidas en el mismo.

Al efecto, le comunicará por escrito al día hábil siguiente de la detección del incumplimiento a “El Prestador del Servicio” los hechos constitutivos de la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles. Transcurrido el término concedido, “La Secretaría” resolverá lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La determinación de dar o no por rescindido el pedido deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Prestador del Servicio” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes de vencido el plazo concedido a este último.

**XIV.- TERMINACIÓN ANTICIPADA**

Con fundamento en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 102 fracción I de su Reglamento, la Dirección de Control de Bienes podrá solicitar a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, la terminación anticipada del Pedido cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuando por razones justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos “La Secretaría” reembolsará a “El Prestador del Servicio” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el pedido correspondiente.

**XV.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO**

En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, la Dirección de Control de Bienes podrá solicitar a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, la suspensión de la prestación del servicio, para lo cual deberá levantar y suscribir acta circunstanciada en la que consten los motivos y plazo de la suspensión en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de manera conjunta con “El Prestador del Servicio”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la Secretaría, se pagarán previa solicitud de “El Prestador del Servicio” los gastos no recuperables, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud respectiva a la Dirección de Control de Bienes para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción de ésta. De ser autorizados los gastos, el pago se efectuará vía transferencia electrónica de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa entrega de la factura correspondiente.

**XVI.- MODIFICACIONES AL PEDIDO**

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento dentro de su presupuesto aprobado y disponible, “La Secretaría” y sobre la base de razones fundadas que lo justifiquen, podrá acordar un incremento de hasta un 20% (veinte por ciento) sobre los conceptos y volúmenes respetando los precios pactados, así como la vigencia establecida originalmente; modificaciones que podrán hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se realicen éstas antes de que concluya la vigencia del pedido .

Cuando se requiera ampliar el plazo del presente Pedido con aceptación de “El Prestador del Servicio”, “La Secretaría” convendrá con el mismo, el incremento en el monto del Pedido.

Cuando se requiera ampliar únicamente el plazo y esto no implique incremento en el monto total del Pedido o del servicio contratado con aceptación de “El Prestador del Servicio” se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia, “El Prestador del Servicio” continuará prestándolo en las mismas condiciones pactadas originalmente.

Cualquier modificación al pedido deberá formalizarse mediante convenio y por escrito en observancia a lo establecido en los párrafos anteriores, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el Pedido, o quienes los sustituyan en el cargo o estén facultados para ello.

**XVII.- RESPONSABILIDAD LABORAL**

“El Prestador del Servicio” reconocerá y aceptará ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en el presente servicio, liberando a “La Secretaría”, de cualquier responsabilidad directa, indirecta o solidaria, por lo que se obliga a mantener a salvo a “La Secretaría” de cualquier problema laboral que se presente.

“El Prestador del Servicio” se compromete a que el personal que realice las tareas relacionadas con el servicio para la Secretaría, estará bajo su responsabilidad única y directa, por lo tanto en ningún momento se considerará a “La Secretaría”, como patrón sustituto, por lo que “La Secretaría” no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose “El Prestador del Servicio” a garantizar el pago de las prestaciones laborales para sus empleados durante la vigencia del pedido .

**XVIII.- USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA**

Conforme a lo señalado en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los servicios solicitados no requieren del uso intensivo de mano de obra.

**XIX.- ACCESO A INSTALACIONES**

El personal de “El Prestador del Servicio” que realizara los servicios, deberá ingresar al inmueble de “La Secretaría” uniformados con el logo de la empresa e identificados con un gafete con los datos de la empresa durante su permanencia, así como no circular en áreas diferentes a las zona de trabajos.

* Mantener las áreas limpias y organizadas en todo momento.
* El personal técnico deberá evitar teléfonos celulares, cámaras digitales y cualquier dispositivo que no se relacione con las actividades propias del servicio contratado.

**XX.- CONFIDENCIALIDAD**

“El Prestador del Servicio” se obliga a no divulgar ni utilizar la información identificada como confidencial o que conozca durante la vigencia de la contratación, garantizando la confidencialidad de la información que reciba, registre o genere derivado de la puesta en operación de los servicios requeridos o de los bienes entregados. Solo podrá difundir aquella información que en su caso le indique “La Secretaría” a través del administrador del pedido.

Toda la información que sea entregada a “El Prestador del Servicio” e identificada como confidencial o reservada para la prestación del servicio, será considerada como información reservada y/o confidencial. Las obligaciones de confidencialidad y/o reserva de la información estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, “El Prestador del Servicio” adoptará precauciones razonables para proteger la información reservada y/o confidencial de “La Secretaría”. Como mínimo, tales precauciones serán tan estrictas como las que adopta para proteger su propia información. “El Prestador del Servicio” comunicará la información confidencial y/o reservada de “La Secretaría” a sus empleados o consultores sólo si éstos necesitan conocerla para realizar sus tareas, y tal comunicación se hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad y/o reserva. Por tal motivo, “El Prestador del Servicio” asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus empleados o consultores a las obligaciones de confidencialidad y/o reserva descritas en el presente Anexo Técnico. Cuando la información confidencial y/o reservada ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación, “El Prestador del Servicio” la devolverá a “La Secretaría”.

“El Prestador del Servicio” notificará inmediatamente a “La Secretaría” en caso de descubrir un uso, revelación o divulgación no autorizados de información confidencial, y cooperará en forma razonable para ayudar a “La Secretaría” a retomar posesión e impedir usos no autorizados adicionales de su información confidencial y/o reservada.

**XXI.- GENERALIDADES**

1. “El Prestador del Servicio”, será responsable en caso de que, al proporcionar los servicios, infrinja patentes y/o marcas registradas por terceros, quedando obligados a liberar a “La Secretaría” de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
2. El personal de “El Prestador del Servicio”, deberá presentarse a laborar con el equipo de protección personal necesario, así como con la herramienta necesaria, de no ser así, “La Secretaría” le negará el acceso a las Instalaciones.
3. “El Prestador del Servicio”, reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios, por lo que de igual forma serán totalmente responsables del pago oportuno a dicho personal, así como de las obligaciones respecto de las cuotas obrero patronal, de la inscripción al IMSS.
4. Los precios ofertados por “El Prestador del Servicio”, serán fijos durante la vigencia del pedido.

**XXII. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA)**

1. Transcripción íntegra del Anexo Técnico en hoja membretada de la empresa.
2. Currículum actualizado en el cual permita conocer su actividad profesional relacionado con los servicios que se pretenden contratar, en el que incluya la relación de sus principales clientes con número telefónico, domicilio y nombre del contacto.
3. El licitante deberá designar a 1 Coordinador o responsable de grupo de trabajo y a 2 Residentes quienes deberán acreditar la carrera en Arquitectura y/o Ingeniería Civil o carrera a fin, de los cuales deberá presentar el Currículo de cada uno de los profesionales que serán responsables de la dirección y administración del servicio y que deberán tener experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto de este procedimiento de contratación.

* El Licitante deberá acreditar la Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. La evaluación se efectuará con base a la entrega de copia de los siguientes documentos:
* El Coordinador o responsable del servicio, deberá contar con cédula profesional.
* Los Residentes, con carta de pasante o equivalente técnico.
* Escrito de Manifestación de cumplir con la formación académica o profesional, debiendo anexar copia simple y legible de la documentación que acrediten su formación profesional (cedula profesional, o carta de pasante); para el caso del licitante adjudicado se solicitará que exhiba los documentos originales para cotejo.
* Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, para acreditar este rubro los licitantes deberán presentar:

1. Para acreditar su experiencia y especialidad los licitantes deberán presentar 3 pedidos o facturas cumplidos satisfactoriamente, de características específicas o condiciones similares a las del objeto que se solicita, con los cuales deberán acreditar 3 años de experiencia mínima, en caso de presentar más de tres contratos, y para efectos de evaluación solo se tomaran en cuenta los tres primeros contratos presentados de acuerdo al número de folio

En el caso de facturas además de cumplir con todos los requisitos fiscales deberá contener los datos que identifiquen el servicio, la fecha, el monto, el cliente, entre otros.

Para efectos de evaluación, se considerarán mínimo 3 contratos y máximo 5 contratos.

1. Asimismo, deberá adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de los contratos, contratos o facturas, siendo admisibles garantía de cumplimiento liberada, carta de satisfacción del cliente, o carta de cancelación de la garantía de cumplimiento. Este documento deberá contener los datos que permita vincularlo al contrato, o factura que se haya exhibido.

**XXIII.- CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.**

Para la evaluación de proposiciones se considerará el mecanismo Binario, de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (La Ley).

La Dependencia, verificará que se cumplan todas las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas a los licitantes. Se evaluarán las proposiciones tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, comprobando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas, las aclaraciones y modificaciones que en su caso se hayan originado en la junta de aclaraciones conforme al acta respectiva y/o circulares aclaratorias que para tales efectos emita la Dependencia.

**XXIV.- EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.**

En la proposición económica, se considerará el precio propuesto, para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y sólo se considerará el precio neto propuesto.

La convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Para la evaluación de la propuesta económica se considerará lo siguiente:

1. El licitante establecerá el precio unitario sin Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cada uno de los conceptos que integran el servicio.
2. Multiplicará el precio unitario por la cantidad requerida, debiendo cotizar todos los conceptos, y sumará los importes sin I.V.A. por cada uno de los conceptos que integran el servicio.
3. Posteriormente, al monto subtotal se le desglosará el monto correspondiente del I.V.A.
4. Se sumarán a los montos subtotales, los respectivos montos de I.V.A., con la finalidad de obtener el monto total.
5. De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de La Ley, cuando la convocante detecte un error de cálculo en la propuesta económica del licitante, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.
6. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, esto conforme a lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento de La Ley.

Para acreditar la participación de personas con discapacidad.

Escrito mediante el cual manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento) de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con (6) seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato, obligándose a presentar copia del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, a requerimiento de la convocante de no contar con este personal manifestarlo por escrito.

El licitante a quien le sea adjudicado el pedido deberá presentar en original para cotejo el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.


**XV. NORMAS OFICIALES**


“El Prestador del Servicio” deberá adjuntar un escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, prestará el servicio dando cumplimiento sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas, (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y/o las Normas Internacionales, (ISO), que le sean aplicables cuando la naturaleza de los servicios y materiales así lo ameriten o a falta de éstas, apegarse a lo dispuesto en los Artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el Artículo 31 de su Reglamento.

ANEXO DOS “PROPUESTA ECONÓMICA”


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P.U** | **IMPORTE** |
|  | TAPIAL DE PROTECCIÓN AUTOSOPORTADO, A BASE DE POLÍN DE 3 1/2" A CADA 1.22 M Y REFUERZOS INCLINADOS DE BARROTES DE 3 1/2"X 2" FORRADO DE TRIPLAY DE 1/2" DE MADERA DE TERCERA, UBICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ANDAMIAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN PISO DE CUALQUIER DIMENSIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TACATÁS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE CUALQUIER DIMENSIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TACATÁS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN TECHO DE CUALQUIER DIMENSIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE MÁRMOL EN PISO DE CUALQUIER DIMENSIÓN.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE CANTERA GRIS PERLA DE HUIXQUILUCAN DE CUALQUIER DIMENSIÓN, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA DE GRANITO EN PISO DE CUALQUIER DIMENSIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE AZULEJO EN PISO DE CUALQUIER DIMENSIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LAMBRÍN DE AZULEJO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE AZULEJO EN MESETA DE CUALQUIER DIMENSIÓN EN LAVABOS DE BAÑO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, PROTECCIÓN DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE PIEZAS SUELTAS DE CANTERA PERLA HUIXQUILUCAN DE 0.60 X 0.40 X 0.02 M ALTURA MÁXIMA 3.00 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE PIEZAS SUELTAS DE MÁRMOL DE 1.10 X 0.90 X 0.02 M ALTURA MÁXIMA 5.00 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ACABADO EN PISO DE PARQUET DE MADERA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACABADO EN PISO A BASE DE PISO LAMINADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA, RETIRO DE MOLDURAS, ZOCLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ACABADO EN PISO A BASE DE PISO LAMINADO DE CUALQUIER ESPESOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA, RETIRO DE MOLDURAS, ZOCLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ALFOMBRA DE CUALQUIER TIPO SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE BAJO ALFOMBRA, PEGAMENTOS, TIRAS DE PÚAS, MOLDURA DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ALFOMBRA DE CUALQUIER TIPO CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE BAJO ALFOMBRA, PEGAMENTOS, TIRAS DE PÚAS, MOLDURA DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUROS, DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A UNA CARA, A UNA ALTURA DE HASTA 4.40 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, ANDAMIOS, CORTES, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUROS, DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A DOS CARAS, A UNA ALTURA DE HASTA 4.40 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, ANDAMIOS, CORTES, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MURO DE DUROCK DOS CARAS HASTA 4.40 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RECORTES, RETIRO DE TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MURO DE DUROCK A UNA CARA CON CUALQUIER ACABADO A UNA ALTURA DE HASTA 4.40 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RECORTES, RETIRO DE TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE CUALQUIER DIMENSIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | LIBERACIÓN DE APLANADOS FLOJOS EN MUROS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | LIBERACIÓN DE APLANADOS FLOJOS EN MUROS DE FACHADAS INTERIORES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PLAFONES DE TABLAROCA CON CUALQUIER ACABADO A UNA ALTURA DE HASTA 4.40 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, RECORTES, PERFILADO DE LA ZONA DE CORTE, RETIRO DE TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | CORTE, APERTURA Y PERFILADO DE PASOS EN MUROS DE TABLAROCA, DE CUALQUIER ALTURA Y ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES PARA DELIMITAR ÁREA A DEMOLER, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | CORTE, APERTURA Y PERFILADO DE PASOS EN MUROS DE DUROCK, DE CUALQUIER ALTURA Y ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES PARA DELIMITAR ÁREA A DEMOLER, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | CORTE, APERTURA Y PERFILADO DE PASOS EN MUROS MACIZOS DE CONCRETO, TABIQUE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A DEMOLER, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE ZOCLO VINÍLICO, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAPA BASE O ADHERENTE, TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE ZOCLO CERÁMICO CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAPA BASE O ADHERENTE, TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO ZOCLO CERÁMICO SIN RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAPA BASE O ADHERENTE, TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ZOCLO DE MADERA, CON RECUPERACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAPA BASE O ADHERENTE, TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ZOCLO DE MADERA, SIN RECUPERACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, CORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAPA BASE O ADHERENTE, TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE FALSO PLAFÓN A BASE DE YESO Y METAL DESPLEGADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE LA SOPORTERIA, RETIRO ALAMBRE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PERFILADO DE LA ZONA DE CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR SIN RECUPERACIÓN DE CUALQUIER MEDIDA CON SUSPENSIÓN VISIBLE U OCULTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE LA SOPORTERIA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ALAMBRE, RETIRO Y COLOCACIÓN SIN DESCONECTAR LOS DE SENSORES Y OTROS DISPOSITIVOS ENCONTRADOS EN LAS ÁREAS POR DESMONTAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR CON RECUPERACIÓN DE CUALQUIER MEDIDA CON SUSPENSIÓN VISIBLE U OCULTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE LA SOPORTERIA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ALAMBRE, RETIRO Y COLOCACIÓN SIN DESCONECTAR LOS DE SENSORES Y OTROS DISPOSITIVOS ENCONTRADOS EN LAS ÁREAS POR DESMONTAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN DE PLACAS DE FALSO PLAFÓN RETICULAR SIN RECUPERACIÓN DE 0.61X0.61 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE PLACAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTE PARA DELIMITAR EL ÁREA, RETIRO Y COLOCACIÓN SIN DESCONECTARLOS DE SENSORES Y OTROS DISPOSITIVOS ENCONTRADOS EN LAS ÁREAS POR DESMONTAR, ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE FALSO PLAFÓN RETICULAR DE 0.61X0.61 M CON RECUPERACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE PLACAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTE PARA DELIMITAR EL ÁREA, RETIRO Y COLOCACIÓN SIN DESCONECTARLOS DE SENSORES Y OTROS DISPOSITIVOS ENCONTRADOS EN LAS ÁREAS POR DESMONTAR, ANDAMIOS, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | FABRICACIÓN DE PASO O HUECO EN FALSO PLAFÓN A BASE DE YESO Y METAL DESPLEGADO, DE CUALQUIER MEDIDA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE CON ALICATAS DEL METAL DESPLEGADO, REFUERZOS PERIMETRALES CON METAL DESPLEGADO Y/O ÁNGULO, SOPORTES, ALAMBRE, TORNILLOS, PERFILADO DEL PASO O HUECO DE ACUERDO AL MATERIAL DEL PLAFÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | FABRICACIÓN DE PASO O HUECO EN PLAFÓN RETICULAR, DE CUALQUIER MEDIDA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE CON ALICATAS DEL METAL DESPLEGADO, REFUERZOS PERIMETRALES CON METAL DESPLEGADO Y/O ÁNGULO, SOPORTES, ALAMBRE, TORNILLOS, PERFILADO DEL PASO O HUECO DE ACUERDO AL MATERIAL DEL PLAFÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR O MACIZAS CON RECUPERACIÓN, CON DIFERENTES MEDIDAS, HASTA UNA ALTURA DE 2.20 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MARCOS, CHAMBRANAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR SIN RECUPERACIÓN, CON DIFERENTES MEDIDAS, HASTA UNA ALTURA DE 2.20 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MARCOS, CHAMBRANAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR O MACIZAS CON RECUPERACIÓN, CON DIFERENTES MEDIDAS, CON ALTURA DE 2.20 HASTA 3.50 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MARCOS, CHAMBRANAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR O MACIZAS SIN RECUPERACIÓN, CON DIFERENTES MEDIDAS, CON ALTURA DE 2.20 HASTA 3.50 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MARCOS, CHAMBRANAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA MACIZA ENTABLERADA CON RECUPERACIÓN, DE DIFERENTES MEDIDAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA MACIZA ENTABLERADA SIN RECUPERACIÓN, DE DIFERENTES MEDIDAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE CLOSET DE MADERA DE CUALQUIER MEDIDA CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS, COSTADOS Y PUERTAS CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE CLOSET DE MADERA CON ENTREPAÑOS DE CUALQUIER MEDIDA, COSTADOS Y PUERTAS, SIN RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL EN DIFERENTES MEDIDAS CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DEL MARCO, INTERMEDIOS VERTICALES, HORIZONTALES Y CRISTAL, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL EN DIFERENTES MEDIDAS, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DEL MARCO, INTERMEDIOS VERTICALES, HORIZONTALES Y CRISTAL, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE CRISTAL DE CUALQUIER ESPESOR SIN RECUPERACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE TODO TIPO DE SELLADORES, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 12M. CN RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN EN EL MISMO SITIO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y SU PROTECCIÓN CON PAPEL Y EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE CRISTAL DE 9MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 12M. CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN EN EL MISMO SITIO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y SU PROTECCIÓN CON PAPEL Y EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CON RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO DE CERRADURA Y CONTRA, MANIJAS, HERRAJE SUPERIOR E INFERIOR, TOPE METÁLICO, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO DE CERRADURA Y CONTRA, MANIJAS, HERRAJE SUPERIOR E INFERIOR, TOPE METÁLICO, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE ESPEJO DE CUALQUIER SECCIÓN, CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE ESPEJO DE CUALQUIER SECCIÓN, SIN RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M3 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE VENTANAS DE HERRERÍA DE DIFERENTES DIMENSIONES, CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, ANDAMIAJE, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, MANIOBRAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE VENTANAS DE HERRERÍA DE DIFERENTES DIMENSIONES SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, ANDAMIAJE, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, MANIOBRAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1” EN SU PERÍMETRO, DOS PERFILES LONGITUDINALES Y UNO HORIZONTAL DEL MISMO MATERIAL, CUBIERTO CON PLACA DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, CON MEDIDAS DE 1.16 X 2.02 M., EN EL ÁREA DE COMEDOR, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE PERSIANAS, DE CUALQUIER LONGITUD CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE PERSIANAS, DE CUALQUIER LONGITUD SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESARMADO Y MANIOBRAS DE MOBILIARIO MODULAR DENTRO DEL ÁREA DE OBRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE, ALMACENAJE AL ÁREA INDICADA POR SUPERVISIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, HERRAJES Y TORNILLERÍA, PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIÓN DEL MOBILIARIO, TRASLAPES, CINTA ADHESIVA PARA FIJACIÓN, ALMACENAMIENTO DENTRO DEL ÁREA DE OBRA EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | JOR | 1.00 |  |  |
|  | ARMADO Y MONTAJE DE MOBILIARIO MODULAR DENTRO DEL ÁREA DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, HERRAJES Y TORNILLERÍA, RETIRO DE PLÁSTICO O PROTECCIÓN ES, ARMADO, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | JOR | 1.00 |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO MODULAR DENTRO DEL ÁREA DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DEL MOBILIARIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ARMADO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | JOR | 1.00 |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL (ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS, SILLONES, CREDENZAS, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS) DENTRO DEL ÁREA DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DEL MOBILIARIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ARMADO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | JOR | 1.00 |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DE COCINA DENTRO DEL ÁREA DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO O INDICACIONES DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN, INCLUYE DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS, SANITARIA E HIDRÁULICA AL INICIO Y FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN CON PLÁSTICO DEL MOBILIARIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ARMADO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | JOR | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTOS ACTUALES MAL ADHERIDOS, ELIMINANDO TIERRA, MOHO, TECATAS, GRASA, ACEITES, SUSTANCIAS ORGÁNICAS, RECUBRIMIENTOS Y PARTÍCULAS SUELTAS Y CUALQUIER ELEMENTO QUE AFECTE LA ADHERENCIA, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TAPAJUNTAS DE LÁMINA EXISTENTE DE CUALQUIER CALIBRE CON RECUPERACIÓN, DE 0.40 M HASTA 0.60 M DE ANCHO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 22.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE Y CORTES DE LA LÁMINA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TODO TIPO, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE, ENDEREZADO, PINTADO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS DE LÁMINA EXISTENTE FIJADA SOBRE MURO DE CONCRETO HASTA UNA ALTURA DE 22.00 M., INCLUYE ANDAMIAJE, PROTECCIÓN ES, ARNÉS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES, TRASLADO DE PIEZAS DE LÁMINA AL INTERIOR DEL INMUEBLE PARA SU ENDEREZADO Y PINTADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS MATE A DOS MANOS, TORNILLERÍA NECESARIA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M | 1.00 |  |  |
|  | HABILITAR RANURAS EN TABLEROS DE MDF EN PISO PARA INSTALAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y/O DE VOZ-DATOS. INCLUYE: PROTECCIÓN DEL ÁREAS ADYACENTES CON PLÁSTICO Y MASKING TAPE, DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | RENIVELACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR EXISTENTE DE 0.61X0.61 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, RENIVELACION DE LA SOPORTERIA EXISTENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS TABLETAS DEL PLAFÓN, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES EN LOS PERÍMETROS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TIRAS ANTIDERRAPANTES DE CUALQUIER ANCHO, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO DE CINTA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME NIVELADOR A BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE, HASTA DE 1 CM DE ESPESOR, DE ACUERDO A FICHA DEL FABRICANTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREO @ 2 M, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE SU VACIADO, CURADO, EQUIPO EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME NIVELADOR A BASE DE MORTERO-CEMENTO, ARENA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREO @ 2 M, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL SITIO DE SU VACIADO, CURADO, EQUIPO EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE RAÍZ, AGUA Y JABÓN NEUTRO DE CANTERA , ALTURA APROX. DE 10.00 M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RESANES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN ES DE ÁREAS CON PLÁSTICO Y MASKING TAPE, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA CERÁMICA CON RECUPERACIÓN DE CUALQUIER DIMENSIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZOS, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, DEMOLICIÓN DE LA CAPA BASE, ELIMINACIÓN DE TECATAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA COLOCACIÓN DE ACABADO, EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE LOSETA VINÍLICA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DE PEGAMENTO O CAPA BASE HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE , EQUIPOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NEGRO CÉDULA 40, DE 4” DE DIÁMETRO, CON DESARROLLO DE 3.00 M, EN REJA DE SALIDA, INCLUYE CORTE Y DESMONTAJE DE TUBO EN MAL ESTADO, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, COLOR GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE, SOLDADURA, CORTE, DESPERDICIO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | KG | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS DE HASTA 4.40 M DE ALTURA Y DE HASTA 2.5 CM DE ESPESOR, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN1:4 EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO ACABADO REPELLADO EN PLAFÓN DE HASTA 4.40 M DE ALTURA Y DE HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN1:4 EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO ACABADO FINO HASTA 6.00 M DE ALTURA, Y DE HASTA 2.5 CM DE ESPESOR, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO ACABADO FINO HASTA 20.00 M DE ALTURA, Y DE HASTA 2.5 CM DE ESPESOR, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO A BASE DE YESO HASTA 12.00 M DE ALTURA, DE 2.5 CM. Y HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE APLICACIÓN DE ADHETOP EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE APLANADO A BASE DE YESO HASTA 12.00 M DE ALTURA, DE 2.5 CM. Y HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE MALLA DE GALLINERO Y APLICACIÓN DE ADHETOP, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), ANDAMIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | INTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE FACHADAS INTERIORES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, A BASE DE CAL-ARENA-AGUA (BABA DE NOPAL) EN PROPORCIÓN 1:3:1 1/2, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INAH, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M., APLICACIÓN: SE LIMPIA LA SUPERFICIE RETIRANDO MATERIAL FLOJO PARA POSTERIORMENTE RAJUELEAR Y MOJANDO LA SUPERFICIE, APLICAR CON CUCHARA DE ALBAÑIL LA REVOLTURA REALIZANDO UN TERMINADO CON LLANA DE MADERA, COMPLETANDO LOS VACÍOS HASTA IGUALARLOS A LOS PAÑOS ADYACENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU VERTICALIDAD, INCLUYE ANDAMIOS, PROTECCIÓN DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBOQUILLADO DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, (APLICADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE), HASTA 4.40 M DE ALTURA, DE HASTA 10 CM ANCHO Y 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO, REGLA Y NIVEL, ACABADO PULIDO EN ESQUINAS Y ARISTAS EN BOCEL, SIGUIENDO LA GEOMETRÍA DEL VANO, EN LAS ARISTAS RECTAS SE COLOCARÁN ESQUINEROS METÁLICOS GALVANIZADOS, PARA PUERTAS, VENTANAS, COLUMNAS, TRABES, ETC. LAS ARISTAS SERÁN ALINEADAS SI SON RECTAS O TRAZADAS CON LA MISMA PRECISIÓN DEL PERÍMETRO DEL VANO, MANTENIENDO LA CONTINUIDAD DE LA SUPERFICIE DEL APLANADO DE CADA UNA DE LAS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, ELABORACIÓN DEL MORTERO Y APLICACIÓN, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBOQUILLADO DE YESO PROPORCIÓN DE DOS PARTES DE AGUA POR TRES PARTES DE YESO, HASTA 4.40 M DE ALTURA, DE HASTA 10 CM ANCHO Y 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO, REGLA Y NIVEL, ACABADO PULIDO EN ESQUINAS Y ARISTAS EN BOCEL, SIGUIENDO LA GEOMETRÍA DEL VANO, EN LAS ARISTAS RECTAS SE COLOCARÁN ESQUINEROS METÁLICOS GALVANIZADOS, PARA PUERTAS, VENTANAS, COLUMNAS, TRABES, ETC. LAS ARISTAS SERÁN ALINEADAS SI SON RECTAS O TRAZADAS CON LA MISMA PRECISIÓN DEL PERÍMETRO DEL VANO, MANTENIENDO LA CONTINUIDAD DE LA SUPERFICIE DEL APLANADO DE CADA UNA DE LAS CARAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, ELABORACIÓN DEL MORTERO Y APLICACIÓN, DESPERDICIOS, ARTESA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO EN MUROS EXISTENTES A BASE DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS, DE HASTA 4 MM DE ESPESOR, LIJADO, PARA DEJAR TEXTURA COMPLETAMENTE LISA, ACABADO PULIDO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELES, PLOMO, ANDAMIAJE HASTA 4.50MTS MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 8.9 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ACABADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, AJUSTES, BOQUILLAS CON ESQUINEROS METÁLICOS DE PISO A TÉRMINO DE MURO, REFUERZOS A BASE DE MADERA DE PINO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAROCA A UNA CARA PARA RECIBIR ACABADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, AJUSTES, BOQUILLAS CON ESQUINEROS METÁLICOS DE PISO A TÉRMINO DE MURO, REFUERZOS A BASE DE MADERA DE PINO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLACEMENTO A UNA CARA A CUALQUIER ALTURA, PARA RECIBIR ACABADOS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COLOCACIÓN, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLACAS DE TABLACEMENTO, DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL METÁLICO ESTRUCTURAL SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR CAL. 22 Y POSTE DE 63.5 MM CAL 20 A CADA 0.40 M., MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLACEMENTO A DOS CARAS DE 8.9 CM DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA, PARA RECIBIR ACABADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COLOCACIÓN, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLACAS DE TABLACEMENTO, DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL METÁLICO ESTRUCTURAL SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR CAL. 22 Y POSTE DE 63.5 MM CAL 20 A CADA 0.40 M., MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL AISLANTE TERMO ACÚSTICO DE 2”, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DEL MISMO, PIJAS CON TAQUETE PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES, COLOCACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, DESPERDICIO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLANTE TERMO ACÚSTICO DE 2” EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DEL MISMO, PIJAS CON TAQUETE PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES, COLOCACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, DESPERDICIO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO RECTANGULAR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.40 X 0. 60 X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, FONDO, PAREDES Y TAPA DE 10 CM., REFORZADO CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/2", COLADA CON CONCRETO DE F´C=200 KG/CM² CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 12 CM EN AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACABADO CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 MTS Y 0.12 MTS DE ESPESOR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, RETIRO DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE, RANURADO DE FIRME DE 10 CMS X 5 CMS DE ESPESOR EN EL PERÍMETRO DEL REGISTRO EXISTENTE PARA POSTERIORMENTE RECIBIR EL CONTRAMARCO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ALQUIDALICO Y DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR A ELEGIR EN OBRA, HABILITADO DE VARILLA, CIMBRADO, COLADO DE TAPA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=250 KG/CM2, APLICACIÓN DE ADHETOP, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=250 KG/CM² CON ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO Y DE RESISTENCIAS, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 2” X ¼” DE ESPESOR, MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 ½” X ¼” DE ESPESOR CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SOLDADURA ELÉCTRICA SERIE E-6013, JALADERA DE ACERO A BASE DE REDONDO DE ½” DE DIÁMETRO, DESCIMBRADO, CURADO, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, NIVELACIÓN, ARTESA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.60 M., A BASE DE ÁNGULO DE 1 ½” X 1/8” Y ÁNGULO DE 1 ¼” X 1/8” INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS MATE, ASENTADO Y ANCLAJE DE MARCO EN PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, COLADO DE TAPA PARA REGISTRO CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.60 X 0.03 M., A BASE DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE SOLERA DE 1/8” X ¾”, AGARRADERA A BASE DE ALAMBRÓN DE 1/4”, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SELLO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DE HASTA 2.5 MM DE ESPESOR A BASE DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO, PARA CALAFATEO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, HASTA UNA ALTURA DE 15 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SELLADO DE FISURAS EN LOSA ENCASETONADA, DE 1.0 A 2.5 MM, CON ADHESIVO BASE EPÓXICA PARA INYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE MORTEROS EPÓXICOS, APLICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE, RANURADO DEL CONTORNO DE LA FISURA EN FORMA DE “V”, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE LOSETA CERÁMICA DE 3 A 5 MM DE GROSOR A BASE DE LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO EN COLOR A ELEGIR EN OBRA) EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, RETIRO DE JUNTA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINIL-ACRÍLICA SEMIMATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN MUROS, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINIL-ACRÍLICA SEMIMATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN FACHADAS, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 25.00 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN PLAFONES, COLOR DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINIL-ACRÍLICA LÍNEA ACABADO MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN MUROS, COLOR DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN MUROS, COLOR A ESCOGER EN OBRA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN PLAFONES Y PLATABANDAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA SUPERFICIE LISA O RUGOSA EN FACHADAS, COLOR A ESCOGER EN OBRA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 25.00 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA HERRERÍA HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, COLOR A ELEGIR EN OBRA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PISO DE ESTACIONAMIENTO EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS INTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, EN PLAFONES Y PLATABANDAS EN INTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., ,EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, EN PLAFONES Y PLATABANDAS EN INTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M., ,EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO DE ASPERSIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS ACABADO MATE A 2 CARAS EN PUERTAS .EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO Y ASENTADO DE LA PINTURA ANTERIOR, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON BROCHA Y RODILLO DE 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS COMPRENDIENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIJADO, INCLUYE: EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICA PARA TRÁFICO, DE DIFERENTES COLORES, EN LÍNEAS PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, FRANJAS DE CIRCULACIÓN, MARIMBAS, LOGOTIPOS, ETC., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, SELLADOR PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICA PARA TRÁFICO, DE DIFERENTES COLORES CON APLICACIÓN DE MICRO ESFERAS DE VIDRIO, LÍNEAS PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, FRANJAS DE CIRCULACIÓN, MARIMBAS, LOGOTIPOS, ETC., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, SELLADOR PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE APLICADO CON BROCHA A DOS MANOS, PARA SEÑALAMIENTO DE NOMENCLATURA DE CAJÓN EN ESTACIONAMIENTO INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL, DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL , SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INAH, A DOS MANOS, EN FACHADAS INTERIORES, PLANTAS BAJA Y ALTA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M., PROPORCIÓN: POR CADA TAMBO DE 200 LITROS, SE AÑADIRÁN TRES BULTOS DE CAL, 1 KG. DE SAL GRUESA Y 1 KG. DE ALUMBRE, EN EL CASO DE LA PINTURA EN COLOR EXISTENTE, SE AÑADIRÁ COLOR MINERAL Y SE REALIZARÁN PRUEBAS, CUYA PROPORCIÓN SERÁ AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN; APLICACIÓN CON CHULO DE CERDA VEGETAL Y/O BROCHA DE IXTLE SOBRE EL APLANADO, PROCURANDO EMPALMAR LAS DOS MANOS SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA DE POLVO DEJANDO ACABADO TEXTURIZADO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO (PASTA) EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 4.40, COLOR A ELEGIR EN OBRA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, SIGUIENDO INDICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EMPASTE EN OQUEDADES, RESANES, ASENTADO PARA RECIBIR EL SELLADOR E IMPRIMADOR BASE AGUA, FONDEAR MEZCLANDO UN 15% DE CON EL SELLADOR E IMPRIMADOR BASE AGUA DILUIDO EN UN COLOR BLANCO, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE PARA DELIMITAR LA SUPERFICIE A EMPASTAR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLETAS DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61 X 61 CM., IGUAL AL EXISTENTE HASTA UN ALTURA MÁXIMA DE 4.50 M., INCLUYE EL RETIRO DE TABLETAS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PLOMEO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, ÁNGULO PERIMETRAL PARA REMATES; FIJADO CON TAQUETE Y TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO # 14 PARA COLGANTE, TRAZOS, AJUSTES Y REFUERZOS DE PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIOS, CORTE Y FABRICACIÓN DE HUECOS PARA COLOCAR LOS SENSORES Y ACCESORIOS DE MENOR DIMENSIÓN QUE EL MÓDULO, REFUERZO DE SUSPENSIÓN, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA A UNA CARA DE 1/2" (12.70 MM), DE ESPESOR TIPO LOSA, PARA RECIBIR ACABADO, HASTA UNA ALTURA DE HASTA 4.40 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CLAVOS PARA CONCRETO O METAL, TAQUETES, ALAMBRÓN FIJADOS A LA LOSA DE CONCRETO O ELEMENTO ESTRUCTURAL EN EL SENTIDO DE LA CANALETA DE CARGA A CADA 1.00 M MÁXIMO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO # 12, CANALETAS DE CARGA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 38 MM DE PERALTE COMO MÍNIMO CALIBRE 22, CANAL LISTÓN CAL 26 AMARRADO TRANSVERSALMENTE A LA CANALETA CAL 22 CON ALAMBRE GALVANIZADO # 16 A CADA 61 CM, ESQUINEROS DE ALUMINIO DE 1", TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, CUATROPEADO Y TERMINADO EN LAS JUNTAS Y ESQUINAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS, FIJÁNDOLOS CON TORNILLO AUTOROSCANTE DE 1¼" A CADA 0.30 M, CUBRIENDO ESQUINEROS, TAPAS CON DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENMASCARILLADOS CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLOS Y/O PLATABANDAS, DE 0.10 HASTA 0.60 M DE ANCHO FABRICADO A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, PARA RECIBIR ACABADO, HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PLOMEO, NIVELES, FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CLAVOS PARA CONCRETO O METAL, TAQUETES, ALAMBRÓN FIJADOS A LA LOSA DE CONCRETO O ELEMENTO ESTRUCTURAL EN EL SENTIDO DE LA CANALETA DE CARGA A CADA 1.00 M MÁXIMO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO # 12, CANALETAS DE CARGA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 38 MM DE PERALTE COMO MÍNIMO CALIBRE 22, CANAL LISTÓN CAL 26 AMARRADO TRANSVERSALMENTE A LA CANALETA CAL 22 CON ALAMBRE GALVANIZADO # 16 A CADA 61 CM, ESQUINEROS DE ALUMINIO DE 1", TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, CUATRAPEADO Y TERMINADO EN LAS JUNTAS Y ESQUINAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS, FIJÁNDOLOS CON TORNILLO AUTOROSCANTE DE 1¼" A CADA 0.30 M, CUBRIENDO ESQUINEROS, TAPAS CON DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENMASCARILLADOS CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE METAL DESPLEGADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.50 M., ACABADO CON CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTERIA Y FALSO PLAFÓN EN MAL ESTADO, HABILITACIÓN Y FIJACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTERIA A BASE DE PERFILES CUADRADOS DE HERRERÍA TUBULAR DE 1" X 0.50 M. A CADA 0.30 M. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y DOS PERFILES CUADRADOS DE HERRERÍA TUBULAR DE 1” X 3.50 M EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, METAL DESPLEGADO, TORNILLERÍA NECESARIA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, SOLDADURA, ANDAMIAJE, PROTECCIÓN ES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO DE 0.33 X 0.33 M., SIMILAR A LA EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD , DE PRIMERA CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO EN COLOR A ELEGIR EN OBRA), CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES Y SEÑALAMIENTO (A BASE DE BANDA PLÁSTICA CON LA LEYENDA PRECAUCIÓN), PROTECCIÓN DEL ÁREA CIRCUNDANTE CON PAPEL CRAFT Y/O PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, PROTECCIÓN ES CON CORTINA DE PLÁSTICO PARA EVITAR EL POLVO , LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, DISTANCIA Y ÁREA DE TRABAJO DENTRO DEL INMUEBLE, MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A LA ZONA DE ACOPIO, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN MURO DE 0.33 X 0.33 M. SIMILAR A LA EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD, DE PRIMERA CALIDAD HASTA 4.50 M. DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO ROJO DE 20 X 20 CM., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LECHEREADO DE JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES, DESPERDICIO, , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO COLOR A ELEGIR EN OBRA, CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA GRIS PERLA DE 0.40 X 0.40 X 0.02 MTS ASENTADO CON PEGA MÁRMOL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAMÁRMOL, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA GRIS PERLA DE 0.60 X 0.40 X 0.02 MTS ASENTADO CON PEGA MÁRMOL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAMÁRMOL, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA GRIS PERLA DE 0.60 X 0.40 X 0.06 MTS ASENTADO CON PEGA MÁRMOL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAMÁRMOL, CORTES, CON UN CANTO BOLEADO DE 0.03 MTS Y BOTAGUAS DE 0.01 X 0.01 MTS. DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA GRIS PERLA DE 1.30 X 0.40 X 0.06 MTS ASENTADO CON PEGA MÁRMOL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAMÁRMOL, CORTES, UNA ARISTA BOLEADA, BOTAGUAS DE 0.01 X 0.01 MTS. DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO PORO CERRADO DE 0.40 X 0.40 X 0.02 MTS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:4, CORTES. DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ALINEADO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTES DE 0.30 X 0.30 MTS., SIMILAR AL EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), BOQUILLA COLOR PARA ELEGIR EN OBRA DE 2MM DE ESPESOR SIN ARENA CON SEPARADORES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE 0.10 MTS. DE ALTO SIMILAR AL EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), BOQUILLA COLOR PARA ELEGIR EN OBRA DE 2MM DE ESPESOR SIN ARENA CON SEPARADORES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA DE 1.3 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE AZULEJO EN MURO DE 0.20X0.20 M COLOR BLANCO, SIMILAR AL EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD HASTA 4.40 M DE ALTURA, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA AZULEJO Y BOQUILLA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA AZULEJO CON BOQUILLA SIN ARENA DE 2 MM COLOR GREY MARCA, CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE AZULEJO EN PLAFÓN ,DE 0.20X0.20 M, COLOR BLANCO SIMILAR AL EXISTENTE O DE IGUAL CALIDAD HASTA 4.40 M DE ALTURA, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA AZULEJO Y BOQUILLA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA AZULEJO CON BOQUILLA SIN ARENA DE 2 MM COLOR GREY, CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE MÁRMOL AMARILLO ORO DE 2 CM DE ESPESOR, CON ESPESOR DE 3/4”, COLOCADA A HUESO, ACABADO PULIDO Y BRILLADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO PARA DESPIECE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEO, RECORTE DE LA PLACA, CORTES RECTOS Y A 45° PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, AJUSTES, DESPERDICIOS, ASENTADO CON CEMENTO PEGAMÁRMOL O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. A. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE GRANITO PULIDO DE 2CM DE ESPESOR PARA LAVABO, ACABADO PULIDO Y BRILLADO, ASENTADO SOBRE UNA BASE DE MADERA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO PARA DESPIECE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEO, RECORTE DE LA PLACA, CORTES RECTOS Y A 45° PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN, AJUSTES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN PARA LAVABO, FALDÓN PERIMETRAL DEL MISMO MATERIAL DE 0.10 M. DE ANCHO ASENTADO CON CEMENTO PEGAMÁRMOL, LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRANITO PULIDO DE 0.40 X 0.40 X0.01 MTS EN COLOR GRIS Y CARACTERÍSTICAS SIMILAR AL EXISTENTE DE 12 MM DE ESPESOR EN MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, PEGA AZULEJO DE BAJA ABSORCIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA COLOR CHARCOAL, BRILLADO DEL GRANITO, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO PULIDO DE 0.40 X 0.40 EN COLOR GRIS Y CARACTERÍSTICAS SIMILAR AL EXISTENTE DE 12 MM EN PISO, ASENTADO CON PEGA MÁRMOL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAMÁRMOL, CORTES A 45° EN ARISTAS, DESPERDICIOS, DESPIECE, NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO TIPO SPLENDOR BRAZILIAN CHERRY DE 8MM., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ZOCLO, PIEZAS ESPECIALES PARA REMATE EN PUERTAS Y CAMBIOS DE ACABADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ZOCLO LAMINADO, BAJO SUELO, MOLDURAS, SILICÓN, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPIECES, NIVELACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO LÍNEA TIPO CLASS, MODELO NORTHLAND OAK GREY, DE 7MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ZOCLO, PIEZAS ESPECIALES PARA REMATE EN PUERTAS Y CAMBIOS DE ACABADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ZOCLO LAMINADO, BAJO SUELO, MOLDURAS, SILICÓN, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPIECES, NIVELACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SOLDABLE APP PG DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA CERAMIZADA ROJA, FORMULADO A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS TIPO APP (POLIPROPILENO-ATACTICO), RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y SUJETO A TRÁNSITO PEATONAL EVENTUAL; CON REFUERZO DE ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER DE 180GR/M2., DISEÑADO PARA SOPORTAR MOVIMIENTOS TÉRMICO-ESTRUCTURALES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA REFUERZOS Y SELLADO EN BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE UNA PIEZA DE 50 X 50 CM. DE MANTO PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO SBS (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) DE 4 MM DE ESPESOR, CON REFUERZO INTERMEDIO DE MALLA DE POLIÉSTER “SPUN BONDED” DE 180 GR/M2., ACABADO SUPERIOR CON ARENA SÍLICE CUARZO, CALAFATEANDO EL INTERIOR, SELLANDO LA UNIÓN DE LA COLADERA CON EL TUBO CON CEMENTO PLÁSTICO BITUMINOSO, COLOCANDO LA PIEZA DE MANTO PREFABRICADO SOBRE LA BAP, EFECTUANDO CORTES EN EL CENTRO FORMANDO TIRAS EQUIDISTANTES RADIALES AL CÍRCULO DE LA BAP EN FORMA DE GAJOS, ADHERIR POR TERMO FUSIÓN LA MEMBRANA SOBRE LA LOSA SELLANDO PERFECTAMENTE EL CONTORNO, Y LOS GAJOS INTRODUCIÉNDOLOS EN LAS PAREDES INTERIORES DE LA BAP, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EN EL CONTORNO Y EN EL INTERIOR DE LA BAP, APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO CEMENTOSO Y ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO FLEXIBLE RESISTENTE AL TRÁNSITO PEATONAL LIGERO EVENTUAL COLOR GRIS. ESTE PRODUCTO SE COLOCARÁ SOBRE ENLADRILLADO EN ÁREAS DE EQUIPO, BASES Y TUBERÍAS. EL IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA, COLOR ROJO, 6 AÑOS DE GARANTÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA RETIRANDO RESIDUOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FALSAMENTE ADHERIDO, CEPILLANDO LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE PARA ELIMINAR POLVO E IMPUREZAS, RESANES DE GRIETAS Y SELLADOR DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDO POLIURETANO-ACRÍLICO DE NUEVA GENERACIÓN DE UN COMPONENTE, DE ALTA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA, APLICANDO UNA CAPA DE PRIMER DILUIDO CON 10% DE AGUA LIMPIA Y DOS CAPAS SIN DILUIR PARA LOGRAR 1 MM DE ESPESOR EN SECO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN LOSAS Y PRETILES, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL, VERIFICAR TRASLAPES Y UNIÓN ES Y SELLARLOS POR TERMO FUSIÓN CON SOPLETE DE GAS DE SER NECESARIO DETALLANDO CON CEMENTO PLÁSTICO BITUMINOSO, APLICACIÓN DE 1 CAPA DE PRIMARIO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA DEL FABRICANTE, , EN COLOR ROJO TERRACOTA, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE A BASE DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO DE ALTA ELASTICIDAD POLIURETANO ACRÍLICO COLOR TERRACOTA, APLICADO EN DOS CAPAS, REFORZADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTO DESEMPEÑO PARA IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS, ACRÍLICOS Y DE POLIURETANO, REFORZADA Y SELLADO CON UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO DE ALTA ELASTICIDAD POLIURETANO ACRÍLICO COLOR TERRACOTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 0.08 M. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE FIRME DE CONCRETO, INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA RR-2K, A RAZÓN DE 0.6 L/M2, COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P.V.M., MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE PERSIANAS ENROLLABLES MODELO MORROCÓ COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIBRE DE POLVO Y GRASA), FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, TORNILLOS Y ROLDANAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES MODELO SIMILAR AL EXISTENTE, COLOR BLANCO, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, TRAZO, PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE (LIBRE DE POLVO Y GRASA), FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, TORNILLOS Y ROLDANAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE PERSIANAS ENROLLABLES SIMILAR AL EXISTENTE, COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, TRAZO, PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE (LIBRE DE POLVO Y GRASA), FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, TORNILLOS Y ROLDANAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE USO RUDO ANTIESTÁTICA, AUTO EXTINGUIBLE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE PEGAMENTO, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, DESELECTRIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONES DE TRABAJO, RECORTES, DESPERDICIO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, BAJO ALFOMBRA, MOLDURAS, CINTA UNIÓN, TIRAS DE PÚAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDERRAPANTE TIPO SAFETY WALK (610) DE 1" DE ANCHO, COLOCADA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO PARA DESPIECE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDERRAPANTES TIPO SAFETY WALK (610) DE 2" DE ANCHO, COLOCADO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO PARA DESPIECE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | TRATAMIENTO PARA ERRADICAR LA HUMEDAD EN MUROS DE PIEDRA, BLOCK, TABIQUE A BASE DE RASPADO DE SUPERFICIE MEDIANTE CEPILLO DE CERDA NATURAL APLICACIÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO AL 20% DE CONCENTRACIÓN, PARA ELIMINAR FLORA PARASITA, SALITRE Y ENCAPSULAR LA HUMEDAD, APLICACIÓN DE ADHESIVO DE USOS MÚLTIPLES COMO SELLADOR (DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:1 , RENDIMIENTO DE 3-4 M2/LIT)EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PLÁSTICO CON CINTA AMARILLA REFLECTORA, CON SECCIÓN DE 1.80X0.14X0.10MTS;EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, PERFORACIONES, ADHESIVOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS DE PLÁSTICO ALTO IMPACTO, COLOR ÁMBAR, UNA CARA, MULTISEÑAL, CON MEDIDAS DE 0.10 X 0.10 X 0.017 A 0.018 M., SIMILAR A LA EXISTENTE, EN PISO DE CEMENTO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, DESMONTAJE DE PIEZAS ROTAS O EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, PERFORACIONES, ADHESIVOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN METÁLICO MAGNÉTICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO, 2.40 X 0.90 M, PINTURA HORNEADA A 850°, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON RIBETE PORTA MARCADOR A LO LARGO DE LA PARTE BAJA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE RECUPERACIÓN, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), BOQUILLA COLOR PARA ELEGIR EN OBRA DE 2MM DE ESPESOR SIN ARENA CON SEPARADORES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN DE MÁRMOL DE RECUPERACIÓN DE 1.10 X 0.90 X 0.02 MTS, ASENTADO CON CEMENTO PEGAMÁRMOL Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHEREADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO (CON COLOR PARA CEMENTO A ELEGIR EN OBRA), NIVELACIÓN, ALINEADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO CON PROTECCIÓN UV DE 6MM CON DIMENSIONES DE 11.00 X 6.00 MTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA, TRAZOS, COLOCACIÓN DE PANELES DE POLICARBONATO , PERFIL UNIÓN "H", PERFIL PERIMETRAL DE REMATE, ACCESORIOS, SELLO, FIJACIÓN A ESTRUCTURA , MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ALEDAÑOS, MANIOBRAS, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ESTRUCTURAL PARA FIJACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO A LOSAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ISAJE, MONTAJE, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-6013, PTR DE 2”X2”, A CADA 0.60 M, ANCLADO A LA LOSA POR MEDIO DE UNA PLACA DE SOLERA DE ¼” DE 10X10 CM, FIJA CON 4 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE ¼”, TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS DE ¼”, EQUIPO DE CORTE, PRUEBAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES PARA CONTENER LAS REBABAS DE LA SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | KG | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ESTRUCTURAL PARA FIJACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A MUROS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ISAJE, MONTAJE, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-6013, PTR DE 2”X2”, A CADA 0.60 M, ANCLADO A LA LOSA POR MEDIO DE UNA PLACA DE SOLERA DE ¼” DE 10X10 CM, FIJA CON 4 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE ¼”, TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS DE ¼”, EQUIPO DE CORTE, PRUEBAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES PARA CONTENER LAS REBABAS DE LA SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | KG | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE FIJACIÓN DE ¼” DE 15X15 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ESMERILADO, LIJADO Y ASENTADO, ISAJE, MONTAJE, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-6013, TUERCAS Y RONDANAS DE 3/8", EQUIPO DE CORTE, PRUEBAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES PARA CONTENER LAS REBABAS DE LA SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL MODULAR FIJO DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, ARMADO CON PERFILES DE 3" ALUMINIO ANODIZADO CON ACABADO SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (ESCUADRAS, REMACHES, TORNILLOS, VINILOS), FABRICADO, PERFILES, JALADERAS, CORREDERAS, MOSQUITERO DE NYLON, SELLO CON SILICONA INDUSTRIAL TRANSPARENTE Y PERIMETRAL CON SELLADOR ACRÍLICO BLANCO, TRAZOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM Y PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR A ELEGIR EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, ENTRADA DE VIDRIO AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR, MARCO CON CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR, CORTE Y PERFORACIONES EN PISO PARA COLOCAR BISAGRAS, 2 BISAGRAS HIDRÁULICAS CON PIVOTE SUPERIOR DE ACERO TEMPLADO, 2 CHAPAS DE SEGURIDAD AL PISO, 2 JALADERAS DE PLACA DE CRISTAL DE 0.15X0.40X0.12 M, 4 SUJETADORES DE ALUMINIO DIÁMETRO 1½”, ZOCLO Y REMATE EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO HERCULITE DE ¾", VINILOS, SELLADO CON SILICONA INDUSTRIAL POR AMBAS CARAS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJOS A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM , Y PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR A ELEGIR EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, ENTRADA DE VIDRIO AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR, MARCO CON CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR, CORTE Y PERFORACIONES EN PISO PARA COLOCAR BISAGRAS, 2 BISAGRAS HIDRÁULICAS MARCA CON PIVOTE SUPERIOR DE ACERO TEMPLADO, 2 CHAPAS DE SEGURIDAD AL PISO, 2 JALADERAS DE PLACA DE CRISTAL DE 0.15X0.40X0.12 M, 4 SUJETADORES DE ALUMINIO DIÁMETRO 1½”, ZOCLO Y REMATE EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO HERCULITE DE ¾", VINILOS, SELLADO CON SILICONA INDUSTRIAL POR AMBAS CARAS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJOS A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM , Y PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR A ELEGIR EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, ENTRADA DE VIDRIO AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR, MARCO CON CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR, CORTE Y PERFORACIONES EN PISO PARA COLOCAR BISAGRAS, 2 BISAGRAS HIDRÁULICAS CON PIVOTE SUPERIOR DE ACERO TEMPLADO, 2 CHAPAS DE SEGURIDAD AL PISO, 2 JALADERAS DE PLACA DE CRISTAL DE 0.15X0.40X0.12 M, 4 SUJETADORES DE ALUMINIO DIÁMETRO 1½”, ZOCLO Y REMATE EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO HERCULITE DE ¾", VINILOS, SELLADO CON SILICONA INDUSTRIAL POR AMBAS CARAS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELES FIJOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM DE ESPESOR DE DIFERENTES LONGITUDES CON ALTURA DE HASTA 2.40 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3”X1¾” CON ENTRADA DE VIDRIO AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR, MARCO HORIZONTAL Y ZOCLO CLAVE 8328 CON CRISTAL, ZOCLO Y REMATE EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO HERCULITE DE ¾", CON SECCIÓN DE 44X85.70 MM, VINILOS, SELLADO CON SILICONA INDUSTRIAL POR AMBAS CARAS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL CON MÓDULOS FIJOS Y CORREDIZOS DE ACUERDO A PROYECTO DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO DE 3" ANODIZADO CON ACABADO SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA POR SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3”X1¾” CON ENTRADA DE VIDRIO AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR, MARCO HORIZONTAL Y ZOCLO CLAVE 8328 CON CRISTAL, ZOCLO Y REMATE EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO HERCULITE DE ¾", CON SECCIÓN DE 44X85.70 MM, VINILOS, SELLADO CON SILICONA INDUSTRIAL POR AMBAS CARAS, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 3MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 4M EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO CON SILICONA INDUSTRIAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA DE CRISTALES, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 4M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO CON SILICONA INDUSTRIAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA DE CRISTALES, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 9MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 4M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO CON SILICONA INDUSTRIAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA DE CRISTALES, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADA DE 9 MM DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS CON CERRADURA Y CONTRA CENTRAL A CRISTAL CON MANIJAS, ACABADO NATURAL, HERRAJE SUPERIOR E INFERIOR CON TEJUELO INFERIOR FIJO AL PISO, HERRAJES, NIVELACIÓN, AJUSTES, TOPES, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA EN COLOR BLANCO DE 3MM DE ESPESOR, PARA SER COLOCADO EN CRISTALES EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIAJE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD AUTOADHERIBLE EN CRISTALES DE 4 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIAJE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE VINIL ESMERILADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIAJE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RETIRANDO GRASA Y CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO AL MISMO, CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, , APLICACIÓN DE SHAMPOO, ANDAMIAJE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO PERIMETRAL DE CANCELERÍA A UNA CARA, CON UN DESARROLLO DE HASTA 1 CM DE ANCHO Y 1 CM DE PROFUNDIDAD CON SELLADOR ACRÍLICO SILICÓNIZADO, (COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN), HASTA 40 MTS DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE SELLO EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO, ANDAMIAJE HASTA 40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO PARA CANCELERÍA, CON SILICÓN 781 (COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN) DE 1 X 1 CM APROXIMADAMENTE, HASTA 40 MTS DE ALTURA, INCLUYE ANDAMIAJE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO, ANDAMIAJE HASTA 40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO DE SILICONA INDUSTRIAL A UNA CARA, DE HASTA 1 CMS DE ANCHO X 1 CM DE PROFUNDIDAD, EN PERÍMETRO DE CRISTALES EXISTENTES EN CANCEL DE ALUMINIO, INCLUYE RETIRO DE SELLO EXISTENTE EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, LIMPIEZA DE CUALQUIER MATERIAL ADHERIDO, ANDAMIAJE HASTA 40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, ALMACENAJE Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO DE SOBREPONER CON MARCO DE ALUMINIO DE SECCIÓN VARIABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN DE ESPEJO DE RECUPERACIÓN CON SECCIÓN VARIABLE CON MARCO DE ALUMINIO, EN DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA O ESTRUCTURA METÁLICA O MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ESPEJO DE CRISTAL DE 4 MM DE ESPESOR, NIVELACIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUSTITUCIÓN DE VINIL EXISTENTE EN PERFILES FIJOS Y CORREDIZOS DE ALUMINIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, RETIRO DE VINIL, INSTALACIÓN DE VINIL NUEVO COLOR DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN ES 100% PVC FLEXIBLE, ANCHO DE 11 MM DE ESPESOR ESTÁNDER, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN EL MISMO LUGAR DE ORIGEN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE SOLERA DE ALUMINIO DE 3” X 1/8” DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AVELLADO DE LA SOLERA, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE : MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CORTE Y PERFORACIÓN DE PISO PARA COLOCAR BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN, BISAGRA HIDRÁULICA SIN TOPE CON HERRAJE SUPERIOR MURO-CRISTAL, CHAPA, JALADERA TUBULAR TIPO D, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE REJILLA LOUVER EN TIRAS, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE : MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RESANES, TRAZO, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CORTE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO VERTICAL TIPO PUSH, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) PARA BASE DE PISO LAMINADO DE 9 MM DE ESPESOR, INCLUYE DESMONTAJE DE TABLEROS EN MAL ESTADO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES Y SEÑALAMIENTO (A BASE DE BANDA PLÁSTICA CON LA LEYENDA PRECAUCIÓN), PROTECCIÓN DEL ÁREA CIRCUNDANTE CON PAPEL CRAFT Y/O PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE INGENIERÍA EN MADERA DE ENCINO, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN, DE 5" DE ANCHO X 8MM DE ESPESOR, LARGOS DIVERSOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PEGAMENTO ADHESIVO DE URETANO E IMPERMEABILIZANTE Y REDUCTOR DE RUIDO, PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE, (PULIDO CON EMPLEO DE MAQUINA PULIDORA), ZOCLO, MOLDURAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE INGENIERÍA EN MADERA DE ENCINO, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA, DE 7" DE ANCHO X 10MM DE ESPESOR, LARGOS DIVERSOS MADERA DE INGENIERÍA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PEGAMENTO ADHESIVO DE URETANO E IMPERMEABILIZANTE Y REDUCTOR DE RUIDO, PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE, (PULIDO CON EMPLEO DE MAQUINA PULIDORA), ZOCLO, MOLDURAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA MACIZA DE ENCINO BOLEADO CON DIMENSIONES DE 0.07 M DE ALTO Y ¾” DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIJADO), RESANES, ENPALMES A 45°, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA MACIZA DE PINO DE 1RA, BOLEADO CON DIMENSIONES DE 0.10 M DE ALTO Y ¾” DE ESPESOR, APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIURETANO, THINER THV, BARNIZ CON CATALIZADOR TINTA, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIJADO), RESANES, ENPALMES A 45°, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ZOCLO DE MADERA MACIZA DE ENCINO BOLEADO CON DIMENSIONES DE HASTA 0.10 M DE ALTO Y ¾” DE ESPESOR, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR DE POLIURETANO DILUIDO CON THINER THV AL 50%, COLOR DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, TRES CAPAS DE BARNIZ CON CATALIZADOR X EN PROPORCIÓN 3-1, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ZOCLO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA ASENTAR O RETIRAR EL ACABADO EXISTENTE, APLICACIÓN DE RESANES, LIJADO Y ASENTADO DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA APLICACIÓN DE SELLADOR, BARNIZ Y ENTINTADO CON EQUIPO DE ASPERSIÓN, TRAZOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE ZOCLO DE MADERA MACIZA BOLEADO CON DIMENSIONES DE HASTA 0.10 M DE ALTO Y ¾” DE ESPESOR, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR DE POLIURETANO, TINTA EN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN, DOS CAPAS DE BARNIZ SEMIMATE, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ZOCLO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA ASENTAR O RETIRAR EL ACABADO EXISTENTE, APLICACIÓN DE RESANES, LIJADO Y ASENTADO DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA APLICACIÓN DE SELLADOR, BARNIZ Y ENTINTADO CON EQUIPO DE ASPERSIÓN, TRAZOS, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE PISO DE DUELA Y ZOCLOS A BASE DE DOS MANOS DE BARNIZ SEMIMATE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR DE POLIURETANO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIJADO), RESANES, CLAVACOTES PARA SU FIJACIÓN, ENMASCARILLADO CON PLÁSTICO Y MASKING TAPE, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y 3 MANOS DE BARNIZ, APLICACIÓN A MANO, THINNER THV, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ ACABADO MATE, EN PISO DE LOSETA DE BARRO ROJO, CON BROCHA A DOS MANOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ÁCIDO MURIÁTICO EN PROPORCIÓN DE 19 LITROS DE AGUA POR 1 LITRO DE ÁCIDO Y MEDIO KILOGRAMO DE DETERGENTE EN POLVO APLICADO CON ESCOBA, SELLADOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE BASTIDOR DE MADERA Y ACABADO EN MADERA, INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE, MATERIAL PARA FIJACIÓN, REFUERZO DE ACERO DE 4"X4" EN MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, PULIDO, BARNIZADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DESDE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO Y DE 2.20 A 2.50 M DE ALTURA, MARCO, CHAMBRANAS Y BATIENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN DE CERRADURAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE PASO Y SEGURIDAD CHAPA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, RESANES EN ÁREAS DE CHAPAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INODORO DE 1.50 X 0.60 M. DE 12.7 MM DE ESPESOR, ACABADO SÓLIDO FENÓLICO, COLOR ALMENDRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, DISTANCIA Y ÁREA DE TRABAJO DENTRO DEL INMUEBLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA.. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESAS DE SERVICIO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.40 A 0.60X0.40 A 0.60X0.60 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESAS DE CENTRO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.50 A 0.70X0.40 A 0.50X0.45 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLAS DE MADERA TAPIZADOS EN TELA DE ACUERDO A LA MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN SIN DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLAS DE MADERA TAPIZADOS EN TELA DE ACUERDO A LA MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLAS DE MADERA TAPIZADOS EN VINIPIEL DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN SIN DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLAS DE MADERA TAPIZADOS EN VINIPIEL DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN VINIPIEL DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 1 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN VINIPIEL DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 2 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN VINIPIEL DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 3 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN TELA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 1 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN TELA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 2 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, SILLONES DE SALA CON BASE DE MADERA TAPIZADOS EN TELA DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, 3 PLAZA CON DESCANSABRAZOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, ESCRITORIO SECRETARIAL CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.20 A 1.70X0.60 A 0.70X0.75 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, ESCRITORIO EJECUTIVO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.90 A 2.10X0.80 A 0.90X0.75 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, CREDENZA EJECUTIVA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.74 A 2.20X0.40 A 0.50X0.65 A 0.75 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS CIRCULAR, CON MEDIDAS DE 1.20 M DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS CIRCULAR, CON MEDIDAS DE 1.50 M DE DIÁMETRO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS CIRCULAR, CON MEDIDAS DE 1.80 M DE DIÁMETRO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR Y/O OVAL, CON MEDIDAS DE 2.40X1.20 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR Y/O OVAL, CON MEDIDAS DE 2.80X1.50 M , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR Y/O OVAL, CON MEDIDAS DE 3.00X1.10 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR Y/O OVAL, CON MEDIDAS DE 4.60X1.50 M,EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO TRADICIONAL DE MADERA PARA SU REUTILIZACIÓN, ARCHIVERO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.50 A 0.60X0.60 A 0.70X1.10 A 1.35 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO MODULAR EN SUPERFICIES DE TRABAJO ACABADO PVC COLOR ARENA O SIMILAR AL EXISTENTE DE IGUAL CALIDAD CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60 MTS DE ANCHO Y DE 0.60 Y HASTA 1.10 MTS DE LARGO, CANTO EN CASCADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO MODULAR EN SUPERFICIES DE TRABAJO ACABADO PVC COLOR ARENA O SIMILAR AL EXISTENTE DE IGUAL CALIDAD CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60 MTS DE ANCHO Y DE 1.20 Y HASTA 1.60 MTS DE LARGO, CANTO EN CASCADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL MOBILIARIO AL TALLER DE REPARACIÓN, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA CAJONES DE MUEBLES Y ESCRITORIOS CON CERROJO DE ACERO DE ACCIÓN VERTICAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, RESANES EN ÁREAS DE CHAPAS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | PULIDO, BARNIZADO DE MUEBLES DE MADERA, DE DIFERENTES TIPOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ASENTADO DEL ACABADO EXISTENTE Y LIJADO, RESANES, ETC. PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE EN PISOS, MUROS Y PLAFONES, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE BARNIZ MARCA, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, PROTECCIÓN ES CON CORTINA DE PLÁSTICO PARA EVITAR EL POLVO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR EN VANO DESDE 0.80 A 1.10 M DE ANCHO Y DE 2.10 A 2.30 M DE ALTURA, CON MARCO Y CABEZAL DE CAOBA DE 12.7MM DE ESPESOR, CHAMBRANAS DE 50 X 8 MM, DE MADERA DE CAOBA, BATIENTE DE 19 X19 MM, DE MADERA DE CAOBA, BASTIDOR DE 32 X 32 MM. A CADA 30 CM. AMBOS SENTIDOS DE MADERA DE PINO, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM DE ESPESOR Y CANTO DE CHAPA DE CAOBILLA, ACABADO BARNIZ COLOR NATURAL SEMIMATE A DOS MANOS CON EQUIPO DE ASPERSIÓN O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, SOBRE DISEÑO ± 4 CM. HABILITADO DE REFUERZO EN ZONA DE CHAPA DE 8"X8"X1", APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR EN VANO DESDE 0.80 A 1.10 M DE ANCHO Y DE 2.10 A 2.30 M DE ALTURA, CON MARCO Y CABEZAL DE PINO DE 12.7MM DE ESPESOR, CHAMBRANAS DE 50 X 8 MM, DE MADERA DE PINO, BATIENTE DE 19 X19 MM, DE MADERA DE PINO, BASTIDOR DE 32 X 32 MM. A CADA 30 CM. AMBOS SENTIDOS DE MADERA DE PINO, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR, ACABADO BARNIZ COLOR NATURAL SEMIMATE A DOS MANOS CON EQUIPO DE ASPERSIÓN O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, SOBRE DISEÑO ± 4 CM. HABILITADO DE REFUERZO EN ZONA DE CHAPA DE 8"X8"X1", APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, CHAPA, 3 BISAGRAS LATONADAS DE 3" DE PERNO SUELTO, TOPE ESFÉRICO PARA PISO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON PROTECCIÓN DE HULE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR EN VANO DESDE 0.80 A 1.10 M DE ANCHO Y DE 2.10 A 2.30 M DE ALTURA, CON MARCO Y CABEZAL DE ENCINO DE 12.7MM DE ESPESOR, CHAMBRANAS DE 50 X 8 MM, DE MADERA DE ENCINO, BATIENTE DE 19 X19 MM, DE MADERA DE ENCINO, BASTIDOR DE 32 X 32 MM. A CADA 30 CM. AMBOS SENTIDOS DE MADERA DE PINO, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM DE ESPESOR Y CANTO DE CHAPA DE ENCINO, ACABADO BARNIZ COLOR NATURAL SEMIMATE A DOS MANOS CON EQUIPO DE ASPERSIÓN O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, SOBRE DISEÑO ± 4 CM. HABILITADO DE REFUERZO EN ZONA DE CHAPA DE 8"X8"X1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MARCO, CABEZAL, CHAMBRANAS, BATIENTE, BASTIDOR DE MADERA, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY, TODA LA MADERA SERÁ DE PRIMERA, TRAZO, FABRICACIÓN, RESANADOR DE MADERA, SELLADOR, LIJADO, Y ASENTADO DE LA MADERA PARA RECIBIR ACABADO, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR EN VANO DESDE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO Y DE 2.20 A 2.50 M DE ALTURA, FORRO EN TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR DE 1ª, CON MADERA MACIZA DE PINO DE 1ª CALIDAD DE ¼"X1½" EN EL PERÍMETRO, MARCO DE MADERA DE PINO DE 1ª DE 4"X1", CHAMBRANA DE MADERA DE PINO DE 1ª DE 2"X¼", CON BATIENTE DE PINO DE ¾"X¾", HABILITADO DE REFUERZO EN ZONA DE CHAPA DE 8"X8"X1", APLICACIÓN DE SELLADOR, THINER THV, BARNIZ CON CATALIZADOR TINTA, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MARCO, CABEZAL, CHAMBRANAS, BATIENTE, BASTIDOR DE MADERA, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY, TODA LA MADERA SERÁ DE PRIMERA, TRAZO, FABRICACIÓN, RESANADOR DE MADERA, SELLADOR, LIJADO, Y ASENTADO DE LA MADERA PARA RECIBIR ACABADO, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, COLOCACIÓN, PLOMEO, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR EN VANO DESDE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO Y DE 2.20 A 2.50 M DE ALTURA, FORRO EN TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM DE ESPESOR DE 1ª, CON MADERA MACIZA DE ENCINO DE 1ª CALIDAD DE ¼"X1½" EN EL PERÍMETRO, MARCO DE MADERA DE ENCINO DE 1ª DE 4"X1", CHAMBRANA DE MADERA DE ENCINO DE 1ª DE 2"X¼", CON BATIENTE DE ENCINO DE ¾"X¾", HABILITADO DE REFUERZO EN ZONA DE CHAPA DE 8"X8"X1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MARCO, CABEZAL, CHAMBRANAS, BATIENTE, BASTIDOR DE MADERA, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY, TODA LA MADERA SERÁ DE PRIMERA, TRAZO, FABRICACIÓN, RESANADOR DE MADERA, SELLADOR, LIJADO, Y ASENTADO DE LA MADERA PARA RECIBIR ACABADO, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, COLOCACIÓN, PLOMEO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN DE PUERTA, DE DIMENSIONES DESDE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO Y DE 2.20 A 2.50 M DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MARCO, CABEZAL, CHAMBRANAS, BATIENTE, BASTIDOR DE MADERA, FORRADA AMBAS CARAS DE TRIPLAY, TODA LA MADERA SERÁ DE PRIMERA, TRAZO, FABRICACIÓN, RESANADOR DE MADERA, SELLADOR, LIJADO, Y ASENTADO DE LA MADERA PARA RECIBIR ACABADO, MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, COLOCACIÓN, PLOMEO, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE EN PISOS, MUROS Y PLAFONES, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE BARNIZ, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, CHAPA, 3 BISAGRAS LATONADAS DE 3" DE PERNO SUELTO, TOPE ESFÉRICO PARA PISO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | PUERTA DE MADERA DE 0.70 A 1.20 M DE ANCHO Y DE 2.20 A 2.50 M DE ALTURA, Y ANTEPECHO ARMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO ROJO DE 1ª. CON PEINAZOS DE 1 ½” X 1 ½”, MARCO DE 1 ½” X 1 5 CM DE ANCHO, ESQUINEROS CON CATETOS DE 4" X 4" X 1 ½” DE ESPESOR Y CHAPERA DE 4" X 4" X 1 ½” DE ESPESOR, FORRADA CON MDF DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS PARA RECIBIR DUELAS CON MACHIMBRE MACHO Y HEMBRA DE MADERA DE CEDRO ROJO DE 1 CM. EN RANGOS DE 9 A 10 CM., MARCO, A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE MADERA DE CEDRO ROJO CON ACABADO FINAL EN TINTA SIMILAR A EXISTENTES FONDO CATALIZADO Y BARNIZ DE POLIURETANO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TRANSPORTE, REFUERZO ADICIONAL DE MADERA MACIZA EN EL ÁREA DE COLOCACIÓN DE LA CHAPA, 4 BISAGRAS DE 3 ½” X 3 ½” PERNO PLANO DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA CON JALADERA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS PARA MADERA CABEZA PLANA, TAQUETES DE EXPANSIÓN, ADHESIVOS, CORTES, NIVELACIÓN, PLOMEO, CALZAS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA CORREDIZA A BASE DE DUELA DE ACUERDO A DISEÑO EXISTENTE CON MEDIDAS, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y ACABADO DE ACUERDO A MUESTRAS EXISTENTES Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE ADAPTACIÓN DE MECANISMO DE EMBUTIR, MATERIAL, CHAPA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | PUERTA DE MADERA PARA MUEBLE FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO BARNIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MARCO, ENTREPAÑO Y PISO TODO DE MADERA DE CEDRO ROJO, BISAGRAS, JALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | RESTAURACIÓN DE PORTÓN DE MADERA EN DOS HOJAS DE CON CERCOS LATERALES DE MADERA MACIZA DE CAOBA, MANGUETE CENTRAL, TABLEROS, MANGUETE INFERIOR, MARCO DE CAOBA, COMPRENDIENDO RASPADO DE BARNIZ EXISTENTE, RESANES, LIJADO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA CON AGUARRÁS, LAQUEADO DE TABLEROS Y/O RETIRO PARA PEGAR PARTES ABIERTAS, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LATERAL, DE 150 CM DE ALTURA, 100 CM DE ANCHO Y 30 CM DE ARRASTRE, ACABADO SÓLIDO FENÓLICO DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADO A MURO Y A PILASTRA CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 12 EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, HERRAJES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILASTRA, 35 CM DE ANCHO, 180 CM DE ALTURA ACABADO SÓLIDO FENÓLICO DE 12.7 MM DE ESPESOR, LLEVA UN RESAQUE EN SUS COSTADOS PARA BLOQUEAR LA VISUAL AL INTERIOR DEL SANITARIO, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO CON TAQUETE METÁLICO DE 5/8, CON BARRA MAQUINADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1­ 1/8 DE DIÁMETRO, TIPO 303, CON FUNDA Y CHAPETÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, HERRAJES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, CON ALTURA DE 150 CM, 60 CM. DE ANCHO Y ARRASTRE DE 30 CM. ACABADO SÓLIDO FENÓLICO, DE 12.7 MM DE ESPESOR, LLEVA UN RESAQUE EN SUS COSTADOS PARA BLOQUEAR LA VISUAL AL INTERIOR DEL SANITARIO, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, CON CORTE DIAGONAL PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA, CERROJO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, VARIOS CALIBRES, TIPO 304, CON AVISO DE  OCUPACIÓN EN COLORES VERDE/ROJO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, HERRAJES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | CUBIERTA PARA COCINETA DE 0.60 X 2.15 MTS +- 10 CMS, DE MDF DE 30 MM. ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO COLOR ARENA O SIMILAR AL EXISTENTE, ASÍ COMO MOLDURA PLÁSTICA EN UNO DE SUS CANTOS, INCLUYE HUECO PARA COLOCAR TARJA DE ACERO Y MEZCLADORA (NO INCLUIDAS), COLOCADA SOBRE MÉNSULAS EXISTENTES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE MADERA PARA MOSTRADOR DE 2.84 X 0.65 DE 0.76 MTS DE ALTO, CON ACABADO DE LAMINADO PLÁSTICO EN LA SUPERFICIE DE MESA DE ACUERDO A DISEÑO MARCADO EN CATÁLOGO DE CRITERIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON 4 ENTREPAÑOS DE 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.26 MTS DE SEPARACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, FIJACIÓN, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1ª LARGUEROS Y PEINES DE 1"X1" A CADA 0.30 M EN AMBOS SENTIDOS PARA LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE Y LOS ENTREPAÑOS, BASE Y TAPA FIJOS, ENTREPAÑOS, CORTES A 45°, CLAVACOTES, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE EN PISOS, MUROS Y PLAFONES, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR, DILUIDO CON THINER THV AL 50%, DOS MANOS DE BARNIZ, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE MADERA PARA MOSTRADOR DE 0.70 X 6.25 DE 1.10 MTS DE ALTO, CON ACABADO DE LAMINADO PLÁSTICO EN LA SUPERFICIE DE MESA DE ACUERDO A DISEÑO MARCADO EN CATÁLOGO DE CRITERIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON 1 ENTREPAÑO A 0.25 CM DE SEPARACIÓN DE LA CUBIERTA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, FIJACIÓN, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1ª LARGUEROS Y PEINES DE 1"X1" A CADA 0.30 M EN AMBOS SENTIDOS PARA LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE Y LOS ENTREPAÑOS, BASE Y TAPA FIJOS, ENTREPAÑOS, CORTES A 45°, CLAVACOTES, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE EN PISOS, MUROS Y PLAFONES, ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR, DILUIDO CON THINER THV AL 50%, DOS MANOS DE BARNIZ, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 2.20 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | CERRADURA DE USO MÚLTIPLE PARA PUERTAS DE MADERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFORACIÓN DE PUERTA, INSTALACIÓN DE LA CERRADURA, COLOCACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, DOS COPIAS DE LA LLAVE, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA CAJONES DE MUEBLES Y ESCRITORIOS CON CERROJO DE ACERO DE ACCIÓN VERTICAL, INCLUYE: RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RESANES EN ÁREAS DE CHAPAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE ESFÉRICO PARA PISO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON PROTECCIÓN DE HULE, EN COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, TAQUETES Y TORNILLOS, EQUIPO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJA PUERTA (PATA DE CABRA), COLOR NÍQUEL SATINADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBO DE COBRE DE 13 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTE DE TUBERÍA, TAPÓN CAPA SOLDABLE, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO, Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, “TEES”, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 13 MM ( 1/2") SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, TEES, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 19 MM (3/4") SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, TEES, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 25 MM (1") SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, TEES, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 32 MM (1 1/4") SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, TEES, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 38 MM (1 1/2")SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA ,CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", CODOS, TEES, VÁLVULAS, NIPLES, LLAVE DE NARIZ, DE 51 MM (2 ") SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 32 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2" DE 45°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4" DE 45°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1" DE 45°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 32 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 45°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4" DE 45°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2" DE 90°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4" DE 90°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1" DE 90°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 32 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 90°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE COBRE FORJADO TIPO M DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4" DE 90°, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE “TEE” DE COBRE FORJADO TIPO M DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2" SALIDAS IGUALES AL PRINCIPAL O REDUCIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE “TEE” DE COBRE FORJADO TIPO M DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4" SALIDAS IGUALES AL PRINCIPAL O REDUCIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE “TEE” DE COBRE FORJADO TIPO M DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1" SALIDAS IGUALES AL PRINCIPAL O REDUCIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE “TEE” DE COBRE FORJADO TIPO M DE 32 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2" SALIDAS IGUALES AL PRINCIPAL O REDUCIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE “TEE” DE COBRE FORJADO TIPO M DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4" SALIDAS IGUALES AL PRINCIPAL O REDUCIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO M DE 19 X 13 MM., PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO MDE 25 X 13 MM, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO M DE 25 X 19 MM., PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO M DE 32 X 19 MM., PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO M DE 32 X 25 MM., PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE A COBRE FORJADO TIPO M DE 38 X 32 MM., PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE FORJADO TIPO M DE 13 MM DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE FORJADO TIPO M DE 19 MM DE DIÁMETRO 3/4", ;EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE FORJADO TIPO M DE 25 MM DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE CON VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2" TIPO COMPUERTA, PARA EL SECCIONAMIENTO DE DE FLUJO EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE CON VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4"TIPO COMPUERTA, PARA EL SECCIONAMIENTO DE DE FLUJO EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE CON VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1" TIPO COMPUERTA, PARA EL SECCIONAMIENTO DE DE FLUJO EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE CON VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DE 32 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2" TIPO COMPUERTA, PARA EL SECCIONAMIENTO DE DE FLUJO EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE BRONCE SOLDABLE CON VÁSTAGO NO ASCENDENTE, DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4" TIPO COMPUERTA, PARA EL SECCIONAMIENTO DE FLUJO EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 PLOMO Y SELLADO CON SOLDADURA ESTAÑO 95/5 ANTIMONIO, CON FUNDENTE NO CORROSIVO EN PASTA, ESTOPA, GASOLINA O GAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN DEL ÁREA PARA EVITAR DERRAMAMIENTOS DE SOLDADURA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 150 LBS/PULG², ROSCADA, VÁSTAGO ASCENDENTE DE 76 MM Ø ( 3") , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 150 LBS/PULG², ROSCADA, VÁSTAGO ASCENDENTE DE 64 MM Ø ( 2 1/2" ), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 51 MM Ø ( 2 " ), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 150 LBS/PULG², ROSCADA, VÁSTAGO ASCENDENTE DE 38 MM Ø ( 1 1/2" ), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 150 LBS/PULG², ROSCADA, VÁSTAGO ASCENDENTE DE 25 MM Ø ( 1" ), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MANGUERA FLEXIBLE DE 13MM (.60M), PARA CONEXIÓN ENTRE SALIDA HIDRÁULICA ROSCADA Y MUEBLE CON ENTRADA ROSCADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, LIJA, TEFLÓN EN ROSCAS, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE PARA MANGUERA COMPACTA, DE 13 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, LIJA, TEFLÓN EN ROSCAS, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | **9.- INSTALACIÓN SANITARIA** |  |  |  |  |
|  | CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE TUBO DE PVC DE 50 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE TODO TIPO DE DESPERDICIOS O BASURA, ELIMINANDO TIERRA, ORGÁNICOS Y EXTRAÑOS, RETIRO DE COLADERAS DE TODO TIPO, LIMPIEZA DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES LIMPIEZA DE TUBERÍAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIÁMETRO 4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 50 MM. DE DIÁMETRO 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 40 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 31 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS CODO DE 100 MM DE DIÁMETRO 4" DE 45° DE PVC SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS CODO DE 50 MM DE DIÁMETRO 2" DE 45° DE PVC SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS CODO DE 40 MM DE DIÁMETRO 1 1/2" DE 45° DE PVC SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS CODO DE 31 MM DE DIÁMETRO 1 1/4"DE 45° DE PVC SANITARIO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE CODO DE 100 MM DE DIÁMETRO 4" CON SALIDAS LATERALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE CODO DE 50 MM DE DIÁMETRO 2" CON SALIDAS LATERALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE CODO DE 40 MM DE DIÁMETRO 1 1/2" CON SALIDAS LATERALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO DE 90° DE PVC SANITARIO DE CODO DE 31 MM DE DIÁMETRO 1 1/4" CON SALIDAS LATERALES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DE PVC DE 50 X50 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DE PVC DE 100 X50 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DE PVC DE 100 X 100 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DE PVC DE 31 X 31 MM DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DOBLE DE PVC SANITARIO DE 50 X 50 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DOBLE DE PVC SANITARIO DE 100 X 50 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DOBLE DE PVC SANITARIO DE 100 X 100 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T DOBLE DE PVC SANITARIO DE 31 X 31 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "T" DE REGISTRO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIÁMETRO 4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "T" DE REGISTRO DE PVC SANITARIO DE 50 MM DE DIÁMETRO 2"; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "T" DE REGISTRO DE PVC SANITARIO DE 40 MM DE DIÁMETRO 1 1/2"; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "T" DE REGISTRO DE PVC SANITARIO DE 31 MM DE DIÁMETRO 1 1/4"; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE T ADAPTADOR CESPOL DE PVC SANITARIO DE 50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 50 X50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 100 X50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 100 X 100 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 25 X 25 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 19 X 19 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DE PVC SANITARIO DE 13 X 13 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, PRUEBAS, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DOBLE DE PVC SANITARIO DE 50 X 50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DOBLE DE PVC SANITARIO DE 100 X 50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "Y" DOBLE DE PVC SANITARIO DE 100 X 100 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIONES DE PVC SANITARIO DE 50 X 40 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIONES DE PVC SANITARIO DE 100 X 50 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIONES DE PVC SANITARIO DE 50 X 31 MM DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE BOTE CON UNA O TRES SALIDAS DE PVC SANITARIO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COPLES, REDUCCIÓN DE 50X40 MM, PEGAMENTO PARA P.V.C., CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL PARA LAVABO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONTRATUERCA ESPECIAL DE PVC CON EMPAQUE DE HULE, ADAPTADOR CESPOL DE PVC, COPLE DE PVC, TUBO DE PVC DE 38 MM 0.40 M, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGAMENTO PARA PVC, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, LIMPIADOR, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE COLADERA CON REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECIBIR Y NIVELAR CHAROLA, MARCO Y REJILLA, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A RANURAR, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, ADAPTADOR ESPIGA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRUEBAS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE COLADERA CESPOL CON UNA SALIDA LATERAL , DE 50MM CON REJILLA REDONDA DE ALUMINIO, COLADERA CESPOL CON UNA SALIDA LATERAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECIBIR Y NIVELAR CHAROLA, MARCO Y REJILLA, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A RANURAR, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, ADAPTADOR ESPIGA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRUEBAS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE COLADERA CON REJILLA RECTANGULAR DESMONTABLE EN ALUMINIO FUNDIDO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 X 1.22 X0.10 M, MARCO CON CHAROLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18,CON PREPARACIÓN PARA FRAGUAR A PISO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECIBIR Y NIVELAR CHAROLA, MARCO Y REJILLA, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A RANURAR, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, ADAPTADOR ESPIGA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRUEBAS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA CON CÚPULA PARA AZOTEA MOD. 444 CON CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 4” DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A RANURAR, PREPARACIÓN DE LA BAJADA PARA RECIBIR COLADERA, CHAROLA DE PLOMO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ÁREA DÓNDE SE COLOCA LA COLADERA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA CON CÚPULA PARA AZOTEA MOD. 446-X CON CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 4” DE DIÁMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA A RANURAR, PREPARACIÓN DE LA BAJADA PARA RECIBIR COLADERA, CHAROLA DE PLOMO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ÁREA DÓNDE SE COLOCA LA COLADERA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, TUBO DE 50 MM (2") EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, CONEXIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, DISTANCIA Y ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO, TUBO DE 100 MM (4") EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, CONEXIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ,CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO SIN RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, ALMACENAJE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS DE PLÁSTICO DE SOBREPONER DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, ALMACENAJE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS DE PLÁSTICO DE SOBREPONER DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, ALMACENAJE Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS DE PLÁSTICO DE SOBREPONER DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO CON RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, CON UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVABO DE COLGAR SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RETIRO Y SELLADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVABO DE PEDESTAL, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RETIRO Y SELLADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE MINGITORIO SECO, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RETIRO Y SELLADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DE FLUXÓMETRO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RETIRO Y SELLADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE OVALÍN SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RETIRO Y SELLADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ABRIR CAJA EN MURO Y/O FIRME PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE TAZA CON TANQUE BAJO ACOPLADO, CUALQUIER COLOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, ASIENTO REFORZADO CON TAPA MODELO C-236 (11032), HERRAJES DE TANQUE BAJO DE BRONCE, CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE ½" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE ÁNGULO ROSCADA DE ½” DE DIÁMETRO, MANGUERA COFLEX ROSCA INTERIOR DE 13 MM, PIJAS, JUNTA PROHEL, CASQUILLO DE 100 MM DE DIÁMETRO DE PLOMO DE 3 MM, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE Y RETIRO DE KIT DE REGADERA Y MANERALES EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, TAPONAMIENTO  , RECONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CINTA TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, TAPONAMIENTOS, RECONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CINTA TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M DE LARGO, 0.70 M DE FONDO Y 1.22 M DE ALTURA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ALMACENAJE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, REINSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ESTACIÓN DE SERVICIO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00 M DE LARGO, 0.70 M DE FONDO Y 1.22 M DE ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MUEBLE, CORTES, TAPÓN CAPA, RETIRO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ALMACENAJE, EL RESGUARDO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, REINSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ESTACIÓN DE SERVICIO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLÁSTICO DE SOBREPONER EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERA PARA UN SOLO ROLLO GIGANTE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR PARA UN SOLO ROLLO JUMBO JR., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIÉNICO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO SOBRE MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PERCHA PARA ROPA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁMETRO DE 610 MM MOD. B-6806, DE SOBREPONER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁMETRO DE 1220 MM MOD. B-68061, DE SOBREPONER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS, MOD. B-39619, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE EMPOTRARÁ, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL COLOCADO SOBRE MURO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, ALINEACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE EMPOTRARÁ, FIJACIÓN, TALADROS, TORNILLOS DE MARIPOSA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE ARGOLLA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO TIPO CADET FLUX FLOWISE EL 01230, CON ALIMENTACIÓN POSTERIOR PARA FLUXÓMETRO CON SPUD DE 38 MM,4.8 LITROS DE DESCARGA EN CUALQUIER COLOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, ASIENTO CON TAPA, FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍA, JUNTA PROHEL, PIJAS, CONEXIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO TIPO CONVENIENT CADET FLUX FLOWISE EL 01231, CON ALIMENTACIÓN POSTERIOR PARA FLUXÓMETRO CON SPUD DE 38 MM,4.8 LITROS DE DESCARGA EN CUALQUIER COLOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, ASIENTO CON TAPA, FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍA, JUNTA PROEHL, PIJAS, CONEXIÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA.. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO REDONDO DE 2 PIEZAS, TIPO CENTIC II, COLOR BLANCO, ACABADO EN CERÁMICA VITRIFICADA, COMPRENDIENDO TANQUE BAJO, VÁLVULA DE DESCARGA DE 3”, TRAMPA DE 2 1/8” BAJO CONSUMO DE AGUA, DESCARGA MENOR DE 5 LT., VÁLVULA DE ADMISIÓN Y DESCARGA, MANIJA CROMADA, KIT DE INSTALACIÓN DEL TANQUE, ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO, JUNTA PROHEL, TORNILLERÍA, COFLEX Y LLAVE DE PASO, HERRAJES PARA SU FIJACIÓN, INCLUYE: MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA.. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO ALARGADO DE DOS PIEZAS, TIPO FORZA, COLOR BLANCO LÍNEA BÁSICA, INCLUYE TANQUE, DESCARGA DE 4.8 LITROS, VÁLVULA DE 3”, MANIJA PARA DESCARGA, KIT DE INSTALACIÓN DEL TANQUE, MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C. TRAMADA DE 40 CM. CON TUERCA DE BRONCE, JUNTA PROHEL, ASIENTO TIPO REGENCY, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO SECO PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, TRAZO, COLOCACIÓN, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN( ANCLAS, PIJAS Y TORNILLOS),KIT DE CONTRA PARA MINGITORIO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE UNA LLAVE DE NARIZ DE ½, SALIDA HIDRÁULICA, SANITARIA, CESPOL CANASTA Y CONTRACANASTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, BASE METÁLICA PARA TARJA TIPO MÉNSULA (2 PIEZAS), MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO DE PEDESTAL CON PERFORACIONES PARA MEZCLADORA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO, CUBRETALADROS CROMADOS, CONEXIONES, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO DE COLGAR DE 4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ACCESORIOS, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 42X42X14 CM., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRA DE CROMO PULIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALÍN CON MEDIDAS DE 0.382 X 0.469 X 0.183 MM., COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRA DE CROMO PULIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO, COLOR BLANCO, CON MEDIDAS INTERIORES DE 476 MM X 289 MM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, CONEXIÓN, ESTOPA, PEGAMENTO PARA PVC, LIMPIADOR, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO TV-120 DE 5-10 SEGUNDOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONO-MANDO PARA LAVABO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONO-MANDO TIPO IBIZA ACABADO CROMO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE KIT DE REGADERA Y MANERALES, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, LIJA EN ROLLO, SOLVENTE PARA LIMPIEZA, TEFLÓN, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA O PARED GRUESA DE DIFERENTES DIÁMETROS DE 1/2" A 2" Y ACCESORIOS (CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, CONECTORES, CONDULETS, ETC.) SIN RECUPERACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, SOPORTERIA, CORTE CON DISCO, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.61X0.61,CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE, 0.61X1.22 M, CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.20 X 0.20 M, CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ARBOTANTE DE PARED A UNA ALTURA DE 2.00 M., CON RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.61X0.61, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE, 0.61X1.22 M, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.20X0.20 M, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ARBOTANTE DE PARED A UNA ALTURA DE 2.00 M, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, DESCONEXIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, RESGUARDO DE LAS MISMAS AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPONSABLE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE APAGADOR SENCILLO CON 1,2 O 3 MÓDULOS, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESCONEXIÓN, DESINSTALACIÓN DEL CONTACTO O APAGADOR, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TAPA, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO CON SOBRE-TAPA, CABLEADO, CANALIZACIÓN, REGISTRO, ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIÓN MECÁNICA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE APAGADOR DE ESCALERA, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESCONEXIÓN, DESINSTALACIÓN DEL CONTACTO O APAGADOR, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TAPA, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO CON SOBRE-TAPA, CABLEADO, CANALIZACIÓN, REGISTRO, ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIÓN MECÁNICA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CONTACTOS MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO 15 A, 127V, TIERRA FÍSICA, Y APAGADORES, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESCONEXIÓN, DESINSTALACIÓN DEL CONTACTO O APAGADOR, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TAPA, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO CON SOBRE-TAPA, CABLEADO, CANALIZACIÓN, REGISTRO, ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESCONEXIÓN MECÁNICA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, QUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTOS MONOFÁSICOS DÚPLEX, EN PARED O MOBILIARIOS MODULARES EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE PLACA, DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL CONTACTO O APAGADOR, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y/O APAGADORES, ENROLLADO DE CABLE Y SU PROTECCIÓN DURANTE LOS TRABAJOS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TAPA, CABLEADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | SALIDA | 1.00 |  |  |
|  | DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADORES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE PLACA, DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL CONTACTO O APAGADOR, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y/O APAGADORES, ENROLLADO DE CABLE Y SU PROTECCIÓN DURANTE LOS TRABAJOS, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TAPA, CABLEADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | SALIDA | 1.00 |  |  |
|  | RETIRO DE CABLE DE COBRE AISLADO O DESNUDO DE DIFERENTES CALIBRES DEL NO. 6 AL NO. 14, SIN RECUPERACIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, ENTREGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DESINSTALACIÓN A LA BODEGA DE LA SRE DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | CANCELACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS, APAGADORES Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DE TAPA, DE CHASÍS Y MÓDULO, CONTACTO, DESCONEXIÓN, ENCINTADO DE CONDUCTORES CON CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA FLEXIBLE COLOR NARANJA DE 27 MM, 1” DE DIÁMETRO CON GUÍA Y RETARDANTE A LA FLAMA, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EN PLAFÓN Y MUROS FALSOS; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 16 MM. DE DIÁMETRO 1/2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 21 MM. DE DIÁMETRO 3/4" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 27 MM. DE DIÁMETRO 1" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 35 MM. DE DIÁMETRO 1 1/4" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 41 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 53 MM. DE DIÁMETRO 2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 35 MM DE DIÁMETRO  1 1/4" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 41 MM DE DIÁMETRO  1 1/2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2" CON GUÍA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES TIPO AMERICANO, HASTA 3.00 METROS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTOR RECTO UNIVERSAL TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CURVA PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2" MOD. AP269-1/2", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4" MOD AP269-3/4", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1" MOD. AP269-1", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4" MOD. AP269-1 1/4", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2" MOD. AP269-1 1/2, A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2" MOD. AP269-2", A CADA 1.50 M, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼” DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼”, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 16 MM DE DIÁMETRO 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 21 MM DE DIÁMETRO 3/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 27 MM DE DIÁMETRO 1", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 35 MM DE DIÁMETRO 1 1/4", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 41 MM DE DIÁMETRO 1 1/2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA TUBERÍA DE 53 MM DE DIÁMETRO 2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CAJA CUADRADA DE 10X10 CM, CON SOBRE TAPA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN CON TUBERÍAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO CALIBRE 4 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 600V, 90°C, VINANEL XXI ANTILLAMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO CALIBRE 6 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 600V, 90°C, VINANEL XXI ANTILLAMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO CALIBRE 8 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 600V, 90°C, VINANEL XXI ANTILLAMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 600V, 90°C, VINANEL XXI ANTILLAMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE TEMPLE SEMIDURO CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 600V, 90°C, VINANEL XXI ANTILLAMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO, CALIBRE 8 AWG, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO, CALIBRE 10 AWG, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO, CALIBRE 12 AWG, PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, COCAS EN TABLERO, CAJAS, CONEXIONES, CINCHOS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE 1.22 X0. 61 DE ACUERDO A PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESCONEXIÓN, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, REINSTALACIÓN, HABILITADO DE SOPORTERIA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, TAQUETES, TUERCAS, LIMPIEZA INTEGRAL DE LA LUMINARIA CON UN PAÑO HÚMEDO CON LÍQUIDO DESENGRASANTE, RECONEXIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE 1.22 X0. 30 DE ACUERDO A PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESCONEXIÓN, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, REINSTALACIÓN, HABILITADO DE SOPORTERIA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, TAQUETES, TUERCAS, LIMPIEZA INTEGRAL DE LA LUMINARIA CON UN PAÑO HÚMEDO CON LÍQUIDO DESENGRASANTE, RECONEXIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE 0. 61 X0. 61 DE ACUERDO A PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, DESCONEXIÓN, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN Y COLGANTEO, REINSTALACIÓN, HABILITADO DE SOPORTERIA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, TAQUETES, TUERCAS, LIMPIEZA INTEGRAL DE LA LUMINARIA CON UN PAÑO HÚMEDO CON LÍQUIDO DESENGRASANTE, RECONEXIÓN, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.40 M, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX COLOR NARANJA, NEMA 5-15R O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, PARA OPERACIÓN REGULADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PLACA HUBBELL COLOR NARANJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO, CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GRADO COMERCIAL TAMPER-RESISTANT Y RESISTENTE AL AGUA, GFCI, COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, PLACA HUBBELL, FIJACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APAGADOR CON PLACA Y 1 APAGADOR SENCILLO CON CUBRE TECLA Y SÍMBOLO LUZ, EN COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CON CHASÍS DE POLICARBONATO CON SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS A PRESIÓN Y ORIFICIO PARA TORNILLO DE AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE LA PLACA Y PLACA DE RESINA ABS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APAGADOR CON PLACA Y 2 APAGADORES SENCILLOS, CON CUBRE TECLA Y SÍMBOLO LUZ, EN COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CON CHASÍS DE POLICARBONATO CON SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS A PRESIÓN Y ORIFICIO PARA TORNILLO DE AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE LA PLACA Y PLACA DE RESINA ABS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APAGADOR CON PLACA Y 3 APAGADORES SENCILLOS, CON CUBRE TECLA Y SÍMBOLO LUZ, EN COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CON CHASÍS DE POLICARBONATO CON SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS A PRESIÓN Y ORIFICIO PARA TORNILLO DE AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE LA PLACA Y PLACA DE RESINA ABS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APAGADOR TIPO ESCALERA, CON PLACA Y 1 APAGADOR TIPO ESCALERA, CON CUBRE TECLA Y SÍMBOLO LUZ, EN COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CON CHASÍS DE POLICARBONATO CON SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS A PRESIÓN Y ORIFICIO PARA TORNILLO DE AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE LA PLACA Y PLACA DE RESINA ABS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APAGADOR TIPO ESCALERA, CON PLACA Y 2 APAGADORES TIPO ESCALERA, CON CUBRE TECLA Y SÍMBOLO LUZ, EN COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CON CHASÍS DE POLICARBONATO CON SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS A PRESIÓN Y ORIFICIO PARA TORNILLO DE AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE LA PLACA Y PLACA DE RESINA ABS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CAT D221NRB CON FUSIBLES TIPO R DOS Y TRES FASES, CLASE 3130, 2 Y 3 POLOS 127-240V,CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, A PRUEBA DE LLUVIA INTERIOR, NEMA I Y 3R, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, CARTUCHOS FUSIBLES, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CAT D222NRB CON FUSIBLES TIPO R DOS Y TRES FASES, CLASE 3130, 2 Y 3 POLOS 127-240V,CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, A PRUEBA DE LLUVIA INTERIOR, NEMA I Y 3R, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, CARTUCHOS FUSIBLES, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CAT D321NRB CON FUSIBLES TIPO R DOS Y TRES FASES, CLASE 3130, 2 Y 3 POLOS 127-240V,CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, A PRUEBA DE LLUVIA INTERIOR, NEMA I Y 3R, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, CARTUCHOS FUSIBLES, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CAT D323NRB CON FUSIBLES TIPO R DOS Y TRES FASES, CLASE 3130, 2 Y 3 POLOS 127-240V,CON PORTA FUSIBLES Y NEUTRO, A PRUEBA DE LLUVIA INTERIOR, NEMA I Y 3R, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, CARTUCHOS FUSIBLES, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA NO METÁLICO CAT QO24L60NRNM GABINETE METÁLICO, A PRUEBA DE LLUVIA, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 3R, 1 FASE, 3 HILOS, 120/240 VCA DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QO612 L100 RB GABINETE METÁLICO, A PRUEBA DE LLUVIA, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 3R, 1 FASE, 3 HILOS, 120/240 VCA DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QO816 L100 RB GABINETE METÁLICO, A PRUEBA DE LLUVIA, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 3R, 1 FASE, 3 HILOS, 120/240 VCA DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QOD1 F/S ,USO INTERIOR, ZAPATAS PRINCIPALES, DE 50 A, 60A Y 100A, NEMA I, 1 FASE, 3HILOS, 120/240 VCA, DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ,PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QOD2 F/S ,USO INTERIOR, ZAPATAS PRINCIPALES, DE 50 A, 60A Y 100A, NEMA I, 1 FASE, 3HILOS, 120/240 VCA, DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QOD4 F/S ,USO INTERIOR, ZAPATAS PRINCIPALES, DE 50 A, 60A Y 100A, NEMA I, 1 FASE, 3HILOS, 120/240 VCA, DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QOD6 F/S ,USO INTERIOR, ZAPATAS PRINCIPALES, DE 50 A, 60A Y 100A, NEMA I, 1 FASE, 3HILOS, 120/240 VCA, DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA CAT QOD8 F/S ,USO INTERIOR, ZAPATAS PRINCIPALES, DE 50 A, 60A Y 100A, NEMA I, 1 FASE, 3HILOS, 120/240 VCA, DE TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES, PIJAS, CROQUIS DE UBICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CENTRO DE CARGA CAT QO312L125GRB F/SGABINETE METÁLICO, A PRUEBA DE LLUVIA E INTERIOR, NEMA I Y 3R, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 3R, 3 F, 4 H, 240/120 VCA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES , PIJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQ 20", NEMA I, TABLERO CAT NQ 184 AB100 INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3 F, 4 H, 240/120 VCA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES , PIJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQ 20" , NEMA I, TABLERO CAT NQ 304 AB100INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3 F, 4 H, 240/120 VCA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLEADO, TAQUETES , PIJAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE, 1 X 15A, TIPO QO, CAT. NO. QO 115 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 20A, TIPO QO, CAT. NO. QO 120DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 30A, TIPO QO, CAT. NO. QO 130DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 40A, TIPO QO, CAT. NO. QO 140 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 15A, TIPO QO, CAT. NO. QO 215 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 20A, TIPO QO, CAT. NO. QO 220DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 30A, TIPO QO, CAT. NO. QO 230DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 40A, TIPO QO, CAT. NO. QO 240 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 50A, TIPO QO, CAT. NO. QO 250 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 15A, TIPO QO, CAT. NO. QO 315 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ENCHUFABLE3 X 20A, TIPO QO, CAT. NO. QO 320 DE 1, 2 Ó 3 POLOS, A 120/240 VOLTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CON ETIQUETA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 16MM 1/2" DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 21MM 3/4" DE DIÁMETRO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | FOTOCELDA 220 V, PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EQUIPO DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC UNA VÍA; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ( TAQUETES DE PLÁSTICO ), ACCESORIOS, ESQUINERO EXTERIOR ,ESQUINERO INTERIOR, PIEZA UNIÓN, TAPA FINAL, DERIVACIÓN TUBERÍA A CANALETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC DOS VÍAS; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ( TAQUETES DE PLÁSTICO ), ACCESORIOS, ESQUINERO EXTERIOR ,ESQUINERO INTERIOR, PIEZA UNIÓN, TAPA FINAL, DERIVACIÓN TUBERÍA A CANALETA, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN TUBERÍA A CANALETA DE PVC, COLOR BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ( TAQUETES DE PLÁSTICO ), ACCESORIOS, ESQUINERO EXTERIOR ,ESQUINERO INTERIOR, PIEZA UNIÓN, TAPA FINAL, SEPARADOR MÓVIL, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CAJA DE PVC FONDO SÓLIDO, COLOR BLANCO; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, AJUSTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ( TAQUETES DE PLÁSTICO Y PIJAS ), SOPORTE Y TAPA UNIVERSAL, PROTECCIÓN ES CON PLÁSTICOS Y MASKING TAPE, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 13 MM Ø ( 1/2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, COPLE ( 3.00 M ) , EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 25 MM Ø ( 1"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, COPLE ( 3.00 M ) , EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 52 MM Ø ( 2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, COPLE ( 3.00 M ) , EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, DE 25 MM Ø ( 1"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, COPLE ( 3.00 M ) , EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, DE 52 MM Ø ( 2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, COPLE ( 3.00 M ) , EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 13 MM Ø ( 1/2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 25 MM Ø ( 1"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 52 MM Ø ( 2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 13 MM Ø ( 1/2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 25 MM Ø ( 1"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN CAJA CUADRADA DE PVC SERVICIO PESADO, DE 52 MM Ø ( 2"), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 AWG PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75°C, 600V, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIAJE O EQUIPO DE ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE 7.00 M, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75°C, 600V, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIAJE O EQUIPO DE ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE 7.00 M, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE CONECTADOR DE PERFORACIÓN SIPC, NO. DE PARTE SC100-0003, MODELO SIPC- 0 , TIPO MORDAZA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIAJE O EQUIPO DE ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE 7.00 M, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPERWELD, DE 3/4" Ø POR 3.00 M DE LONGITUD, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, , HERRAMIENTA, CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA, HINCADO EN TERRENO VEGETAL Y/O CARPETA ASFÁLTICA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN , EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE MULTICONTACTO CON CABLE DE USO RUDO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LED DE 60 X 60 CM CON MARCO DE ALUMINIO : INCLUYE: MATERIAL SOPORTERIA , ELEMENTOS DE FIJACIÓN , MANO DE OBRA , ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE APAGADOR INCLUYE: PLACA, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DIÁMETRO DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12 AWG, CABLE DESNUDO CAL. 12 HASTA 5.00 M., INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, REFUERZOS, GUÍA, CONEXIONES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | REUBICACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 61 X 61 CM CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 100%, BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 32 W. 277V. 60 HZ Y DOS LÁMPARAS DE 32 W. T8 HASTA 3.50 M, INCLUYE: CABLEADO "THW" ANTILLAMA CAL. 12 AWG, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA Y TUBERÍA TIPO ZAPA, CAJAS REGISTRO, FIJACIÓN A LA LOSA CON VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/4" Y PERNO HILTI DE ¼" MÁXIMO DE 1.20 MTS. DE LARGO CONEXIONES, CONTRA, MONITOR, VANO EN PLAFÓN DE TABLAROCA PARA LUMINARIA, COLGANTEO DE LA LUMINARIA A LA LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES AL ÁREA DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO MANUAL DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RECORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DE DUCTO, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, DISTANCIA Y ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO, MANIOBRAS, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO MANUAL DE AISLAMIENTO O FORRO EN DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO, RECORTES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DE DUCTO, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, DISTANCIA Y ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO, MANIOBRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | M2 | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE CUALQUIER DIMENSIÓN, CON RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA POR DESCONEXIÓN DE CUELLO DE LÁMINA Y/O DUCTO FLEXIBLE, DESCONEXIÓN DE FIJACIÓN EN PLAFÓN, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DESFOGUE Y/O EXTRACCIÓN, CON RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA POR DESCONEXIÓN DE FIJACIÓN EN PLAFÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y LAVADO DE REJILLA, ALMACENAJE EN ÁREA DESIGNADA POR LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE DUCTO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE CUALQUIER CALIBRE Y SECCIÓN, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA POR CORTE DE FORRO AISLANTE, DESCONEXIÓN DE DUCTO DE LÁMINA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DE DUCTOS DESMONTADOS Y VOLUMEN GENERADO DE DESPERDICIOS Y/O SOBRANTES FUERA DE LA OBRA (SIN RECUPERACIÓN), MANIOBRAS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE DUCTO FLEXIBLE DE CUALQUIER DIÁMETRO, SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA POR CORTE DE FORRO AISLANTE, DESCONEXIÓN DE DUCTO DE LÁMINA Y DE DIFUSORES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DE DUCTOS DESMONTADOS Y VOLUMEN GENERADO DE DESPERDICIOS Y/O SOBRANTES FUERA DE LA OBRA (SIN RECUPERACIÓN), MANIOBRAS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, E L COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA P.U.O.T. | ML | 1.00 |  |  |
|  | DESMONTAJE DE DUCTO CUADRADO , PARA AIRE ACONDICIONADO, DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE, DE 10"X10", 10"X12", SIN RECUPERACIÓN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL COSTO DE LOS MATERIALES Y DE CONSUMO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PLACA DE PLAFÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | KG | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR TIPO REJILLA BLANCO NACIONAL DE 5/8 X 5/8”, PARA SANITARIOS COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.50 M., CON MEDIDAS DE 0.30 X 1.20 M. MEDIDAS A CHECAR EN OBRA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, CON CAPACIDAD DE 11500 BTU, INCLUYE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA EL TABLERO MÁS PRÓXIMO (CONSIDERAR 30.00 M.), CABLEADO NECESARIO, TUBERÍA CONDUIT DE 1”, ITM DEL AMPERAJE NECESARIO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS, CARGA DE GAS COMPLETA R410A, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL COSTO INDIRECTO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  |  |

ANEXO TRES “MODELO DE PEDIDO”



****

****



}

FORMATO 1 “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA”

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

En cumplimiento al artículo 48, fracción V del “Reglamento”, (**nombre del representante legal**) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada en la **Invitación a cuando menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019,** para los **Trabajos del servicio de mantenimiento en los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019,** y que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, conforme a lo siguiente:

|  |
| --- |
| Razón o Denominación social de la Empresa.  Registro Federal de Contribuyentes:  Domicilio:  Calle y número:  Colonia: Alcaldía o Municipio:  Código Postal: Entidad Federativa:  Teléfonos: Fax:  Correo Electrónico  No. de Escritura Pública en la que consta el Acta Constitutiva: Fecha:  Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:  No. de folio mercantil y fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio:  Relación de accionistas  Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)  Descripción del objeto social:  Reformas al acta constitutiva en su caso: |

|  |
| --- |
| Nombre del apoderado o representante:  Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:  Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

Lugar y fecha

**Protesto lo necesario**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre y Firma del representante legal del licitante**

**NOTAS:**

1. El presente formato podrá ser reproducido por cada participante, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden incluido.

FORMATO 2 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD”

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

**Nombre o Razón Social** manifiesto que la empresa que represento tiene el interés de participar en la **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019**.

Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 35 del “**Reglamento**” manifiesto bajo protesta de decir verdad que **la persona Moral** esde **NACIONALIDAD MEXICANA.**

**A T E N T A M E N T E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre y Firma del representante legal del licitante**

FORMATO 3 MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE “LA LEY”

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

A fin de participar en el procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019**, nos permitimos manifestar que conocemos la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público** y **aceptamos** participar con estricto apego a sus preceptos, y específicamente declaramos bajo protesta de decir verdad, que la empresa, el suscrito y los socios integrantes de la empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y Firma del Representante Legal**

FORMATO 4 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

**Nombre o Razón Social** manifiesto que la empresa que represento tiene el interés de participar en la **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019.**

Nombre o Razón Social del Licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y Firma del Representante Legal**

FORMATO 5 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)”

**Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

Me refiero al procedimiento **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019,** en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado[[1]](#footnote-1) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estatifica como una empresa

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

**A T E N T A M E N T E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre y Firma del Representante Legal**

Formato 6 “Recepción de documentos (OBLIGATORIOS)”

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**P R E S E N T E**

Nombre o Razón Social, se relacionan los documentos que deben presentar los participantes en el procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° IA-005000999-E82-2019 para el servicio de mantenimiento a los inmuebles e instalaciones de la SRE 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** | **Documentación Legal, Propuesta Técnica y Propuesta Económica su presentación es de carácter obligatorio.** | | | | | |
| **Numeral 6.1.1** | La Documentación Legal y Administrativa deberá ser es enviada a través del Sistema CompraNet (**firmada electrónicamente**); por lo que la falta de este requisito será motivo de desechamiento. | | **Presenta** | **No presenta** | | |
| **a)** | **ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE**  Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el envío a través de CompraNet de un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. Para este caso podrá utilizarse el **Formato 1**. | |  |  | | |
| **b)** | **ESCRITO DE NACIONALIDAD**  Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son de **NACIONALIDAD MEXICANA. Formato 2.** | |  |  | | |
| **c)** | **DECLARACIÓN ESCRITA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP**  Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 **de “La Ley”**. Se evaluará verificando que el documento contenga los mismos términos y condiciones del **Formato 3**. | |  |  | | |
| **d)** | **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**  Presentar declaración de integridad en la que “El Licitante” manifieste bajo protesta de decir verdad, en Formato 4 que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | |  |  | | |
| **e)** | **MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)**  A fin de dar cumplimiento al artículo 34 del **“Reglamento”** y artículo 3 fracción III de La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la **Micro, Pequeña y Mediana Empresa**, deberán presentar escrito donde manifiesten bajo protesta de decir verdad la clasificación que guarda, si es micro, pequeña o mediana, conforme al acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009 **Formato 5.** | |  |  | | |
| **f)** | **CUMPLIMIENTO DE NORMAS**  El licitante deberá adjuntar un escrito en formato libre comprometiéndose al cumplimiento de las Normas Oficiales a que se refiere el numeral 2.4. de esta Convocatoria. | |  |  | | |
| **Numeral 6.1.2** | **Documentos de la Propuesta Técnica, cuya presentación es de CARÁCTER OBLIGATORIO, por lo que la falta de este será motivo de descalificación** | | **Presenta** | **No presenta** | | |
| **a)** | **Propuesta Técnica,** que contenga la transcripción y descripción de los servicios y demás especificaciones conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas del **ANEXO UNO,** de acuerdo a lo establecido en el numeral **3.8** Forma de presentar la propuesta de esta Convocatoria**.** | |  |  | | |
| **Numeral 6.1.3** | **Documentos de la Propuesta Económica, cuya presentación es de CARÁCTER OBLIGATORIO, por lo que la falta de este será motivo de descalificación** | | **Presenta** | **No presenta** | | |
| **a)** | **Propuesta económica**, para que este documento se considere en la evaluación será necesario que cumpla con lo siguiente: Se encuentre foliada y firmada electrónicamente, y respetando el contenido del **ANEXO DOS,** y considerando el resultado de la Junta de Aclaraciones. | |  |  | | |
| **Numeral**  **6.1.4** | | **Documentación complementaria que NO AFECTA LA SOLVENCIA de la propuesta, por lo tanto, su omisión no será motivo de descalificación.** | **Presenta** | | **No presenta** |
| **a)** | | Copia simple de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio Nacional con la constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio y en su caso sus reformas o modificaciones que haya sufrido, que contenga el poder que se otorgue al representante legal, para la celebración de actos de administración o poder especial para suscribir pedidos o contratos. |  | |  |
| **b)** | | Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal. |  | |  |
| **c)** | | Copia de la Identificación Oficial de quien presenta la propuesta, como credencial para votar, pasaporte o cedula profesional. |  | |  |
| **d)** | | Escrito donde proporcione la dirección de correo electrónico de **“El Licitante”**. |  | |  |
| **e)** | | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, a través del documento vigente expedido por el SAT, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, conforme lo establece la regla 2.1.31, y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.. |  | |  |
| **f)** | | Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, a través del documento vigente expedido por el IMSS, de conformidad con el procedimiento establecido la regla quinta del acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. |  | |  |
| **g)** | | Documento expedido por el INFONAVIT, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, en el que se haga constar que carece de adeudos con el organismo o que estos se encuentren garantizados de conformidad con el Acuerdo emitido por el Consejo de Administración de ese Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017. |  | |  |
| **h)** | | Para dar cumplimiento al numeral 29 del Acuerdo, el licitante a través de la plataforma mediante escrito libre, deberá manifestar su aceptación de que se tengan por no presentadas sus proposiciones cuando el o los archivo (s) electrónico (s) en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la Convocante. |  | |  |
| **i)** | | Manifestación de ausencia de conflicto de interés para el caso en el que el proveedor sea una persona física y/o moral en los procedimientos de contrataciones públicas para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para este caso se deberá utilizar el **Formato 8.** |  | |  |
| **j)** | | En el caso de que el licitante, se encuentre registrado en el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), podrá presentar la constancia correspondiente. |  | |  |

FORMATO 7 “TEXTO DE LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO”

A favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Para garantizar por la empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ representada por el\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su carácter de administrador único, con clave de registro federal de contribuyentes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del pedido de servicios relacionados con (descripción del bien o servicio) N° (del (pedido), de fecha (se celebró el pedido) que celebra con la Secretaría de Relaciones Exteriores, representada por los servidores públicos que suscribirán el pedido\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su carácter de cargo, relativo a (descripción del objeto establecido en el pedido) con un importe máximo de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) antes del Impuesto al Valor Agregado, la afianzadora declara: que la fianza se otorga en los términos del pedido de referencia a) que la póliza de fianza, estará vigente por el término de 1 (un) año, posterior a la recepción definitiva de (materiales o servicios entregados), para garantizar la buena calidad de los servicios, así como para el caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del pedido y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito b) la afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el Artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; acepta lo preceptuado en los Artículos 282 y renuncia al contenido del Artículo 179, de la Ley de Seguros y de Fianzas en vigor, en caso de prorroga o espera, el plazo para el cumplimiento de esta fianza queda automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, asimismo para ser liberada esta fianza, será requisito ineludible la solicitud escrita de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, a efecto de que “LA SECRETARÍA” manifieste por escrito la procedencia o no de dicha liberación.

**FORMATO 8 MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS PARA EL CASO EN EL QUE EL PROVEEDOR SEA UNA PERSONA FÍSICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**

En cumplimiento al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2016, la persona física, en su carácter de proveedor que suscribe y que resultó adjudicado en el procedimiento de contratación pública para el servicio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyo nombre y firma aparece al final de este documento, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés con la formalización del contrato/pedido, lo que hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo a la celebración del acto jurídico en cuestión, tal como se prevé en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los numerales 2 y 4 del Anexo Segundo, Manifiesto que Podrán Formular los Particulares en los Procedimientos de Contrataciones Públicas, de Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones del “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015 y reformado en fechas 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Asimismo, declara que en el presente proceso de contratación pública no existen vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando superior, y con aquéllos que intervienen en dichos procedimientos de contratación para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Expresa estar de acuerdo con las manifestaciones contenidas en este documento, y tener pleno conocimiento del alcance legal en que puedan incurrir por acción u omisión, durante la vigencia de la contratación, al amparo de Artículo Primero, fracción II, Anexo Segundo, numerales 1, fracción IV, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado y reformado en el DOF como se menciona con antelación.

Se firma la presente previo a la suscripción del pedido/contrato número \_\_\_\_\_\_ en la Ciudad de México día \_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_ del 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FIRMA** |
|  |  |

Domicilio fiscal:

Teléfono:

Correo electrónico:

**FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS PARA EL CASO EN EL QUE EL PROVEEDOR SEA UNA PERSONA MORAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA SECRETARÍA DE**

**RELACIONES EXTERIORES**

En cumplimiento al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2016, la sociedad denominada **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, que resultó adjudicada en el procedimiento de contratación pública para el **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus socios o accionistas no desempeñan empleos, cargos o comisiones en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés con la formalización del pedido, lo que hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo a la celebración del acto jurídico en cuestión, tal como se prevé en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los numerales 2 y 4 del Anexo Segundo, Manifiesto que Podrán Formular los Particulares en los Procedimientos de Contrataciones Públicas, de Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones del “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015 y reformado en fechas 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Asimismo, cada uno de los socios y accionistas que ejercen control sobre la sociedad declaran que, en el presente proceso de contratación pública no existen vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando superior, y con aquéllos que intervienen en dichos procedimientos de contratación para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Expresan estar de acuerdo con las manifestaciones contenidas en este documento, y tener pleno conocimiento del alcance legal en que puedan incurrir por acción u omisión, durante la vigencia de la contratación, al amparo de Artículo Primero, fracción II, Anexo Segundo, numerales 1, fracción IV, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado y reformado en el DOF como se menciona con antelación.

Se firma la presente previo a la suscripción del pedido número **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** en la Ciudad de México día **\_\_\_\_** del mes de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** del 2019.

**A t e n t a m e n t e**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(NOMBRE)**

**Representante/Apoderado Legal**

**(Razón social del proveedor)**

# NOTA 1 “REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS”

Los requisitos que deben reunir las Facturas Electrónicas (CFDI) son:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida.
2. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR (Consulte el [procedimiento para obtener el régimen fiscal](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/procedimiento_regimen_fiscal.aspx)).
3. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas.
4. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT.
5. Sello digital del contribuyente que lo expide.
6. Lugar y fecha de expedición.
7. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.
8. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.
9. Valor unitario consignado en número.
10. Importe total señalado en número o en letra,
11. Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades.
12. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.
13. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o el denominado monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria).
14. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

Además debe contener los siguientes datos:

1. Fecha y hora de certificación.
2. Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado.

Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado "Addenda", que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso de requerirse. Esta “Addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido validada por el SAT o el Proveedor de Certificación Autorizado (PAC) y se le hubiera asignado el folio.

Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal y su [Anexo 20](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdi/Anexo20RMF2014.doc), a saber:

* Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible [XML] (esquema-comprobante.xsd).
* Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas Electrónicas (CFDI).

# NOTA 2 “OCDE”

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales**, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privados.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de **evaluación** –la primera ya fue aprobada-en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

* La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.
* El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

**Las responsabilidades del sector público se centran en:**

* Profundizar las reformas legales que inicio en 1999.
* Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de las actores comprometidos en su cumplimiento
* Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición)

**Las responsabilidades del sector privado contemplan:**

* **Las empresas:** adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
* **Los contadores públicos:** realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
* **Los abogados:** promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre esta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privacidad de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el cumplimiento de las recomendaciones de la convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

1. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
2. El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 BIS

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo de conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

1. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
2. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. o
3. A cualquier personas para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

1. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%.

   Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

   Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

   Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. [↑](#footnote-ref-1)